- トップページ
- 準備
- モジュールの組み立て
- ショルダーマウントモジュールの取り付け

# ショルダーマウントモジュールの取り付け

カメラモジュールとレコーディングモジュールを取り付けてから行ってください。

スライドレール固定つまみ

ストッパー

ストッパー開口部

図1

図2

スライドレール固定つまみ

ロック

解除

図3

スライドレール固定つまみを解除する。

ストッパーを押しながら、スライドレールをショルダーマウントモジュールから外す。（図1）

スライドレールのストッパー開口部をカメラ本体の前方向に向け、カメラ底面に付属のねじ（2本）で図に示したねじ穴にしっかりと取り付ける。（図2）

カメラ本体をショルダーマウントモジュールの溝に沿って後方からカチッと音がするまで前方にスライドさせる。（図3）

取り付ける前にスライドレール固定つまみが、解除されているか確認してください。

カメラの重量バランスを考慮しスライド位置を調整した後、スライドレール固定つまみを時計周りに回して固定する。

カメラが確実に固定されていることを確認してください。カメラのバランスが悪かったり、ねじの固定がゆるかったりするとカメラが落下し、故障やけがの原因になります。

## 取り外すには

スライドレール固定つまみを解除する。

ストッパーを押しながら、カメラ本体を後方にスライドさせて、ショルダーマウントモジュールから外す。

ねじ（2本）をゆるめ、スライドレールをカメラ底面から外す。

ショルダーマウントを三脚に取り付けている場合は、三脚のパンロックレバーとチルトロックレバーを固定してください。重量バランスがくずれて転倒し、故障やけがの原因になります。

ページトップへ戻る