- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［PERIPHERAL］

# ［PERIPHERAL］

ネットワークやGPSなど周辺機器と連携して使用する機能に関する設定をします。

項目 | 設定内容
--- | ---
［GPS］ | 内蔵のGPSの設定をします。 ［ON］：GPSを動作させます。位置情報を〈SDI OUT〉端子の信号に出力し、クリップメタデータに記録します。 ［OFF］：GPSを動作させません。位置情報の出力や記録はしません。 工場出荷値：［OFF］
［NETWORK SEL］ | 外部機器（パーソナルコンピューターなど）と本機をネットワーク接続するときの接続方法を設定します。 ［LAN］：〈LAN〉端子で接続します。 ［WLAN］：ワイヤレスLANで接続します。 ［OFF］：接続しません。 工場出荷値：［OFF］
［NETWORK FUNC］ | ［USER ACCOUNT］ | 本機のネットワーク機能で認証に用いるユーザーアカウントを設定します。
| ［ACCOUNT LIST］ | 設定されているアカウント名を表示します。また、アカウントの新規登録や削除を行うことができます。
［LAN PROPERTY］ | ［MAC ADDRESS］ | 本機の〈LAN〉端子のMACアドレスを表示します。（変更できません）
| ［DHCP］ | DHCPによる自動取得を利用するかどうかを設定します。（［DHCP SERVER］の設定とは排他） ［ENABLE］：自動取得を利用します。 ［DISABLE］：自動取得を利用しません。［IP ADDRESS］、［SUBNET MASK］、［DEFAULT GATEWAY］、［PRIMARY DNS］、［SECONDARY DNS］を設定してください。 工場出荷値：［ENABLE］
| ［IP ADDRESS］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、IPアドレスを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.1］
| ［SUBNET MASK］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、サブネットマスクを設定します。 工場出荷値：［255.255.255.0］
| ［DEFAULT GATEWAY］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、デフォルトゲートウェイを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.254］
| ［PRIMARY DNS］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、優先DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］
| ［SECONDARY DNS］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、代替DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］
| ［DHCP SERVER］ | 有線LANで接続しているときに、DHCP SERVER機能を利用するかどうか設定します。（［DHCP］の設定とは排他） ［ENABLE］：DHCP SERVER機能を利用します。 ［DISABLE］：DHCP SERVER機能を利用しません。 工場出荷値：［DISABLE］
［WIRELESS PROPERTY］ | ［MAC ADDRESS］ | 本機のワイヤレスLANのMACアドレスを表示します。（変更できません）
| ［TYPE］ | 接続方法を設定します。 ［DIRECT］：本機のネットワーク機能にスマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピューターから直接アクセスできます。 ［INFRA］：ワイヤレスアクセスポイントと接続します。 工場出荷値：［DIRECT］
| ［SSID INPUT MODE］ | SSIDの設定方法を設定します。 ［WIRELESS PROPERTY］の［TYPE］が［INFRA］に設定されているときに設定できます。 ［SELECT］：アクセスポイントの一覧から選択します。 ［MANUAL］：手動で入力します。 工場出荷値：［SELECT］
| ［SSID］ | ネットワーク名（SSID）を表示します。 工場出荷値：［AU-VREC1］
| ［BAND］ | 2つの通信方式（2.4 GHzまたは5 GHz）を切り替えます。 ［2.4GHz］、［5GHz］ 工場出荷値：［2.4GHz］
| ［CHANNEL（2.4GHz）］ | ［TYPE］で［DIRECT］を選択し、かつ、［BAND］で［2.4GHz］を選択し、ワイヤレスLANで接続しているときに、使用するチャンネルを設定します。 ［AUTO］、［CH1］、［CH6］、［CH11］ 工場出荷値：［AUTO］
| ［CHANNEL（5GHz）］ | ［TYPE］で［DIRECT］を選択し、かつ、［BAND］で［5GHz］を選択し、ワイヤレスLANで接続しているときに、使用するチャンネルを設定します。 装着するワイヤレスモジュールによって、選択肢が変わります。 ［AUTO］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH100］、［CH104］、［CH108］、［CH112］、［CH116］、［CH132］、［CH136］、［CH140］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］ 工場出荷値：［AUTO］
| ［ENCRYPTION］ | 暗号化方式を設定します。 ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［NONE］ 工場出荷値：［WPA2-AES］
| ［ENCRYPT KEY］ | 暗号化キーを設定します。8～63文字の文字列または64桁の16進数で設定します。 工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］
| ［DHCP］ | ［TYPE］で［INFRA］を選択しているとき、DHCPによる自動取得を利用するかどうかを設定します。 ［ENABLE］：自動取得を利用します。 ［DISABLE］：自動取得を利用しません。［IP ADDRESS］、［SUBNET MASK］、［DEFAULT GATEWAY］、［PRIMARY DNS］、［SECONDARY DNS］を設定してください。 工場出荷値：［ENABLE］
| ［IP ADDRESS］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、IPアドレスを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.1］
| ［SUBNET MASK］ | ［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、サブネットマスクを設定します。 工場出荷値：［255.255.255.0］
| ［DEFAULT GATEWAY］ | ［TYPE］で［INFRA］を選択し、［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、デフォルトゲートウェイを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.254］
| ［PRIMARY DNS］ | ［TYPE］で［INFRA］を選択し、［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、もしくは［DHCP］で［ENABLE］を選択し、優先DNSサーバーを取得できないとき、優先DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］
| ［SECONDARY DNS］ | ［TYPE］で［INFRA］を選択し、［DHCP］で［DISABLE］を選択しているとき、もしくは［DHCP］で［ENABLE］を選択し、優先DNSサーバーを取得できないとき、代替DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］
| ［DHCP SERVER］ | ［TYPE］で［DIRECT］を選択しているとき、DHCP SERVER機能を利用するかどうかを設定します。 ［ENABLE］：DHCP SERVER機能を利用します。 ［DISABLE］：DHCP SERVER機能を利用しません。 工場出荷値：［ENABLE］
［NETWORK TOOLS］ | ［STATUS DISPLAY］ | ネットワークの状態を表示します。
| ［INITIALIZE］ | ネットワークの各種設定を工場出荷時の状態に戻します。

ページトップへ戻る