- トップページ
- 各部の名称
- レコーディングモジュール
- 右面部

# 右面部

1. 〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子

   3G/HD SDIの出力端子です。SINGLE、DUALまたはQUADで映像を出力します。

   本端子に接続するケーブルは、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

2. 照明用出力端子

   ライトを接続したときの、電源供給端子です。

3. 〈USB HOST〉端子（カバー内、5.0 V 0.5 A max）

   ワイヤレスモジュールAJ-WM30（別売品）を装着します。

   本端子に接続するケーブルは、二重シールドのものをご使用ください。

4. 〈TC IN/OUT〉端子

   外部機器のタイムコードを本機のタイムコードにロックさせるときに、外部機器のタイムコード入力端子と接続します。

   本端子に接続するケーブルは、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

5. 〈GENLOCK IN〉端子

   カメラ部にゲンロックをかけるとき、またはタイムコードを外部ロックするときに基準信号を入力します。入力信号は、3G/HD-SDI信号です。

   本端子に接続するケーブルは、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

6. 〈MON OUT1〉/〈MON OUT2〉端子

   モニター用映像の3G/HD-SDI出力端子です。

   本端子に接続するケーブルは、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

7. ファン排気口

   放熱用ファンの排気口です。使用中はふさがないでください。

8. 〈USB DEVICE〉端子

   USBデバイス端子です。USB 2.0ケーブルを接続します。

   本端子に接続するケーブルは、二重シールドのものをご使用ください。

9. 〈LAN〉端子

   LAN（100BASE-TX）ケーブルを接続します。

   本端子に接続するケーブルは、シールド付きのものをご使用ください。

ページトップへ戻る