- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［SYSTEM SETTINGS］

# ［SYSTEM SETTINGS］

システム全般の設定をします。

- は拡張メニューです。表示するには、［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］で［ON］に設定してください。

項目 | 設定内容
--- | ---
［SYSTEM MODE］ | ［FREQUENCY］ | システム周波数を設定します。 この項目の設定を変更すると、機器の再起動が必要です。再起動が必要なときは、確認のダイアログが表示されます。 ［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］/［MAIN CODEC］/［HIGH SPEED］の4つの設定で、本機のシステム動作が決まります。4つ合わせて確認してください。 ［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］、［29.97p］、［50.00p］、［50.00i］、［59.94p］、［59.94i］ 工場出荷値：［23.98p］
| ［V-RAW］ | V-RAWのフォーマットを設定します。 V-RAWレコーダーが接続されているときのみ表示されます。 ［4K/12bit］、［4K/10bit］、［UHD/12bit］、［UHD/10bit］ 工場出荷値：［4K/12bit］
| ［MAIN PIXEL］ | メインレコーダーの記録画素数を設定します。 ［4096×2160］、［3840×2160］、［2048×1080］、［1920×1080］ 工場出荷値：［4096×2160］
| ［MAIN CODEC］ | メインレコーダーの記録コーデックを設定します。［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra4K 422］、［AVC-Intra4K-LT］、［AVC-Intra2K 444］、［AVC-Intra2K 422］、［AVC-Intra444］、［AVC-Intra200］、［AVC-Intra422］、［AVC-Intra100］、［ProRes 4444 XQ］、［ProRes 4444］、 ［ProRes 422 HQ］、［ProRes 422］、［ProRes 422 LT］、［OFF］ ［OFF］はV-RAWレコーダーが接続されているときのみ表示されます。 工場出荷値：［AVC-Intra4K 422］
| ［SUB CODEC］ | サブレコーダーの記録コーデックを設定します。［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］の設定により、選択できる項目が異なります。 同時に、プロキシーデータ記録の有効/無効を設定します。 ［AVC-Intra2K 422］、［AVC-Intra422］、［AVC-Intra100］、［AVC-LongG50］、［AVC-LongG25］、［AVC-Intra2K 422 & Pxy］、［AVC-Intra422 & Pxy］、［AVC-Intra100 & Pxy］、［AVC-LongG50 & Pxy］、［AVC-LongG25 & Pxy］、［OFF］ 工場出荷値：［AVC-Intra2K 422］
| ［VFR SUB REC］ | バリアブルフレームレート動作時のサブレコーダーの動作を設定します。 ［VFR up to 60p（50p）］、［NORMAL+Audio］ 工場出荷値：［VFR up to 60p］
| ［HIGH SPEED］ | ハイスピードモードを設定します。 ［ON（1-fps）］、［OFF（1-fps）］ バリアブルフレームレートの可変範囲が60 fpsを超える場合は、サブレコーダー側でバリアブルフレームレート記録ができないため、［（NO SUB VFR）］が付いて表示されます。 はVFRの可変範囲をあらわします。［MAIN CODEC］の設定により変わります。 工場出荷値：［OFF（1-60fps）］
［COLOR SETTING］ | ［MAIN］ | メインレコーダーに記録される映像（カメラシステム全体）のカラーを設定します。 ［V-Log］/［V-709］/［3D LUT］ V-RAWレコーダーを接続しているときは、［V-Log］に固定されます。 工場出荷値：［V-Log］
| ［GRADING］ | グレーディング処理を行うかどうかを設定します。 ［MAIN］で［V-Log］を設定している場合のみ有効となります。 ［Internal］：コントロールパネルでグレーディングを設定します。 ［OFF］：グレーディングの処理をしません。 ［External App］：外部アプリケーションを使ってグレーディングを設定します。 工場出荷値：［OFF］
| ［SUB］ | サブレコーダーに記録される映像（カメラシステム全体）のカラーを設定します。 ［MAIN］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［Internal］または［External App］のとき ［V-Log］/［GRADING］ ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［OFF］のとき ［V-Log］/［V-709］ ［MAIN］が［V-709］のとき ［V-709］ ［MAIN］が［3D LUT］ のとき ［3D LUT］ 工場出荷値：［V-Log］
| ［3D LUT］ | ［GRADING］を［Internal］または［External App］に設定しているとき、グレーディング処理方法を設定します。 ［GRADING］が［Internal］または［External App］のとき ［OFF］/［V-709］/［LOADED FILE］/［FILE SEL］/［SAVE AS（SD CARD）］ ［GRADING］が［OFF］のとき ［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［PLAYBACK GRADING］ | 再生時のグレーディング方法を設定します。 ［ON］：記録時のグレーディング情報に基づいて、再生映像にグレーディング処理します。 ［OFF］：［SYSTEM SETTINGS］→［COLOR SETTING］→［MON 1］/［MON 2］/［VF］/［VF SDI］の設定に基づいて、再生映像にグレーディング処理します。グレーディング処理は、V-Log記録映像にのみ適用されます。 SDI出力端子からの映像はグレーディング処理されません。 工場出荷値：［OFF］
| ［CDL］ | ［GRADING］を［Internal］または［External App］に設定しているとき、グレーディング処理方法を設定します。 ［GRADING］が［Internal］または［External App］のとき ［ON］/［OFF］/［SAVE AS（SD CARD）］ ［GRADING］が［OFF］のとき ［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MON 1］ | 〈MON OUT1〉端子からの出力イメージを設定します。 ［MAIN］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［Internal］または［External App］のとき ［V-Log］/［GRADING］ ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［OFF］のとき ［V-Log］/［V-709］ ［MAIN］が［V-709］のとき ［V-709］ ［MAIN］が［3D LUT］ のとき ［3D LUT］ 工場出荷値：［V-Log］
| ［MON 2］ | 〈MON OUT2〉端子からの出力イメージを設定します。 ［MAIN］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［Internal］または［External App］のとき ［V-Log］/［GRADING］ ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［OFF］のとき ［V-Log］/［V-709］ ［MAIN］が［V-709］のとき ［V-709］ ［MAIN］が［3D LUT］ のとき ［3D LUT］ 工場出荷値：［V-Log］
| ［VF］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力イメージを設定します。 ［MAIN］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［Internal］または［External App］のとき ［V-Log］/［GRADING］/［V-709］/［LCC］ ［MAIN］が［V-Log］で［GRADING］が［OFF］のとき ［V-Log］/［V-709］/［LCC］ ［MAIN］が［V-709］のとき ［V-709］ ［MAIN］が［3D LUT］ のとき ［3D LUT］ 工場出荷値：［V-Log］
| ［VF SDI］ | 〈VF SDI〉端子からの出力イメージを設定します。 ［MAIN］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［MAIN］が［V-Log］のとき ［Same As VF］/［V-Log］ ［MAIN］が［V-Log］以外のとき ［Same As VF］ 工場出荷値：［Same As VF］
［ANAMORPHIC DESQUEEZE］ | ［SUB REC & MON OUT］ | サブレコーダーに記録される映像とモニター出力映像をディスクイーズするかどうかを設定します。 ただし、サブレコーダー再生時はモニター出力映像をディスクイーズしません。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［VF & VF SDI］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力映像に対してディスクイーズするかどうかを設定します。 ただし、サブレコーダー再生時は〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力映像をディスクイーズしません。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［DESQUEEZE RATIO］ | ディスクイーズ比を設定します。 ［1.3x］：水平方向に1.3倍ディスクイーズします。 ［1.3xmag］：水平方向に1.3倍ディスクイーズした映像から生成したマスタリング用2.39:1のアスペクト比になります。 ［2.0x］：水平方向に2.0倍ディスクイーズします。 ［2.0xmag］：水平方向に2.0倍ディスクイーズした映像から生成したマスタリング用2.39:1のアスペクト比になります。 工場出荷値：［1.3x］
［IMAGE INVERT］ | ［SUB REC & MON OUT］ | サブレコーダーに記録される映像とモニター出力映像を反転するかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［VF & VF SDI］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力映像を反転するかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［INVERT SELECT］ | 反転の種類を設定します。 ［VERTICAL］：上下反転 ［HORIZONTAL］：左右反転 ［180° ROTATE］：上下左右反転 工場出荷値：［HORIZONTAL］
［USER SWITCHES］ | ［USER1］ | USER〈1〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER2］ | USER〈2〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER3］ | USER〈3〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER4］ | USER〈4〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER5］ | コントロールパネル操作ボタンに割り当てる機能を設定します。コントロールパネル操作ボタンがUSERボタンとして機能します。 USER〈1〉～〈4〉ボタンには［SIX USER BUTTONS］を割り当ててください。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER6］ | コントロールパネル操作ボタンに割り当てる機能を設定します。コントロールパネル操作ボタンがUSERボタンとして機能します。 USER〈1〉～〈4〉ボタンには［SIX USER BUTTONS］を割り当ててください。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER7］ | コントロールパネル操作ボタンに割り当てる機能を設定します。コントロールパネル操作ボタンがUSERボタンとして機能します。 USER〈1〉～〈4〉ボタンには［SIX USER BUTTONS］を割り当ててください。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER8］ | コントロールパネル操作ボタンに割り当てる機能を設定します。コントロールパネル操作ボタンがUSERボタンとして機能します。 USER〈1〉～〈4〉ボタンには［SIX USER BUTTONS］を割り当ててください。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER9］ | コントロールパネル操作ボタンに割り当てる機能を設定します。コントロールパネル操作ボタンがUSERボタンとして機能します。 USER〈1〉～〈4〉ボタンには［SIX USER BUTTONS］を割り当ててください。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 工場出荷値：［INHIBIT］
| ［USER10］ | コントロールパネル操作ボタンに割り当てる機能を設定します。コントロールパネル操作ボタンがUSERボタンとして機能します。 USER〈1〉～〈4〉ボタンには［SIX USER BUTTONS］を割り当ててください。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 工場出荷値：［INHIBIT］
［CARDS/MEDIA］ | ［CPS PASSWORD］ | expressP2メモリーカードやmicroP2メモリーカードのCPSの暗号化パスワードを設定します。 CPSフォーマットされたP2カードを挿入しているときのみ表示されます。 ［LOAD］：SDメモリーカードからCPSパスワードをロードします。 ［SET］：CPSパスワードを入力します。 ［DELETE］：機器に保存されているパスワードを削除し、暗号化フォーマットを無効にします。
| ［FORMAT MEDIA］ | フォーマットメニューを選択した後、指定するスロットのカードをフォーマットします。 ［V-RAW］、［MAIN SLOT1］、［MAIN SLOT2］、［SUB SLOT1］、［SUB SLOT2］、［SD CARD］ CPSパスワードを設定し、CPSフォーマットされたP2カードを挿入しているときは、［NORMAL］（通常フォーマット）と［CPS（ENCRYPT）］（暗号化フォーマット）を選択できます。 フォーマットにより消去されたデータは復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。 ［V-RAW］はV-RAWレコーダーが接続されているときのみ表示されます
| ［MEDIA END ALARM］ | expressP2メモリーカードやmicroP2メモリーカードの残量がなくなったときにアラーム音を出すかどうか設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［POWER MANAGEMENT］ | ［DC IN SOURCE］ | 〈DC IN〉端子に入力する外部電源の種類を設定します。 ［DC POWER SUPPLY］：ACアダプターを接続するときに選択します。このときバッテリー残量は表示しません。 ［BATTERY］：〈DC IN〉端子にバッテリーを接続するときに選択します。電圧レベルにより残量を検出します。 工場出荷値：［DC POWER SUPPLY］
| ［DC IN BATTERY SETTINGS］ | （表示のみ）
| ［- FULL VOLT］ | 〈DC IN〉端子から外部バッテリーを入力しているとき、残量フル表示する電圧を設定します。 ［13.0V］…［17.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 〈DC IN〉端子から外部バッテリーを入力しているとき、残量ニアエンド電圧を設定します。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 〈DC IN〉端子から外部バッテリーを入力しているときの、残量エンド電圧を設定します。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［12.5V］
| ［ONBORD BATTERY SETTINGS］ | （表示のみ）
| ［- BATTERY SELECT］ | 使用しているバッテリーに応じて選択します。 ［DIONIC］、［HyTRON］、［ENDURA］、［PAG］：残量が検出され、［NEAR END Info］や［END Info］の設定に従ってワーニングが表示されます。残量情報がないときは、電圧レベルにより残量が検出されます。 ［other］：電圧レベルにより残量を検出します。 工場出荷値：［DIONIC］
| ［- FULL VOLT］ | 電圧レベルでバッテリー残量を検出しているとき、残量フル表示での電圧を設定します。 ［13.0V］…［17.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 電圧レベルでバッテリー残量を検出しているとき、残量ニアエンド電圧を設定します。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 電圧レベルでバッテリー残量を検出しているとき、残量エンド電圧を設定します。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［12.5V］
| ［- NEAR END INFO］ | バッテリーから残量情報を取得しているとき、残量ニアエンドのパーセント値を設定します。 ［4%］、［5%］、［6%］、［7%］、［8%］、［9%］、［10%］、［12%］、［14%］、［16%］、［18%］、［20%］ 工場出荷値：［5%］
| ［- END INFO］ | バッテリーから残量情報を取得しているとき、残量エンドのパーセント値を設定します。 ［1%］…［10%］（1%ステップ） 工場出荷値：［1%］
| ［EXT-REC DC IN SOURCE］ | V-RAWレコーダーと接続してV-RAW撮影するとき、V-RAWレコーダーのDC入力端子に接続する外部電源の種類を設定します。 V-RAWレコーダー装着時のみ表示されます。 ［DC POWER SUPPLY］：ACアダプターを接続するときに選択します。このときバッテリー残量は表示しません。 ［BATTERY］：DC入力端子にバッテリーを接続するときに選択します。このとき［EXT-REC BATT FULL］、［EXT-REC BATT NEAR END］、［EXT-REC BATT END］に従ってV-RAWレコーダーのバッテリー残量を検出します。 工場出荷値：［DC POWER SUPPLY］
| ［EXT-REC BATTERY SETTINGS］ | （表示のみ）
| ［- FULL VOLT］ | V-RAWレコーダーのバッテリー残量を電圧レベルで検出しているとき、フル表示する電圧を設定します。 V-RAWレコーダー装着時のみ表示されます。 ［13.0V］…［17.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | V-RAWレコーダーのバッテリー残量を電圧レベルで検出しているとき、ニアエンド電圧を設定します。 V-RAWレコーダー装着時のみ表示されます。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［13.2V］
| ［- END VOLT］ | V-RAWレコーダーのバッテリー残量を電圧レベルで検出しているとき、エンド電圧を設定します。 V-RAWレコーダー装着時のみ表示されます。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［12.5V］
| ［CAM DC IN SOURCE］ | カメラモジュールとレコーディングモジュールを分離して延長ケーブルで接続して使用するとき、カメラ延長モジュールの〈DC IN〉端子に入力する外部電源の種類を設定します。 延長モジュール装着時のみ表示されます。 ［DC POWER SUPPLY］：ACアダプターを接続するときに選択します。このときバッテリー残量は表示しません。 ［BATTERY］：〈DC IN〉端子にバッテリーを接続するときに選択します。このとき［CAM BATT FULL］、［CAM BATT NEAR END］、［CAM BATT END］に従ってカメラ延長モジュールのバッテリー残量を検出します。 工場出荷値：［DC POWER SUPPLY］
| ［CAM BATTERY SETTINGS］ | （表示のみ）
| ［- FULL VOLT］ | カメラモジュールとレコーディングモジュールを分離して延長ケーブルで接続して使用しているとき、カメラ延長モジュール側のバッテリー残量をフル表示する電圧を設定します。 延長モジュール装着時のみ表示されます。 ［13.0V］…［17.0V］（0.1 Vステップ） 工場出荷値：［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | カメラモジュールとレコーディングモジュールを分離して延長ケーブルで接続して使用しているとき、カメラ延長モジュール側のバッテリー残量ニアエンド電圧を設定します。 延長モジュール装着時のみ表示されます。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 最大値は［FULL Volt］で設定した値になります。（ただし、最大［15.0V］） 工場出荷値：［13.2V］
| ［- END VOLT］ | カメラモジュールとレコーディングモジュールを分離して延長ケーブルで接続して使用しているとき、カメラ延長モジュール側のバッテリー残量エンド電圧を設定します。 延長モジュール装着時のみ表示されます。 ［11.0V］…［15.0V］（0.1 Vステップ） 最大値は［NEAR END Volt］で設定した値になります。 工場出荷値：［12.5V］
| ［END ALARM］ | バッテリー残量エンドでアラームを鳴らすかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［FAN］ | ［FAN SPEED］ | ファンの回転速度を選択します ［REC AUTO］：記録開始と同時に回転数が下がります。ただし、規定温度に達した場合は最高速で回転します。 ［MATCH CODEC］：［MAIN CODEC］によりそれぞれの最適な回転速度で動作します。 ［ALWAYS FULL］：常に最高速で回転します。 工場出荷値：［REC AUTO］
［GENLOCK］ | ［GENLOCK MODE］ | カメラ信号の同期信号を切り替えます。 ［INT］：内部の基準信号に同期します。 ［EXT］：入力された外部基準信号に同期します。 工場出荷値：［INT］
| ［H PHASE COARSE］ | システムを組む場合に水平同期の位相合わせの粗調整を行います。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
| ［H PHASE FINE］ | システムを組む場合に水平同期の位相合わせの微調整を行います。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
| ［SENSOR SYNCHRO］ | 3D映像作成時などに、センサーを同期させるための動作を設定します。 ［MASTER］：〈SDI OUT1〉端子からの出力に同期信号を重畳して出力します。 ［SLAVE］：マスター側の同衾信号にセンサーを同期させて撮影します。スレーブ動作するには、［GENLOCK MODE］を［EXT］にしておく必要があります。同期信号は〈SDI OUT1〉から出力されます ［OFF］：同期信号の出力や受信は行いません。 工場出荷値：［OFF］
［CONTROL DISPLAY］ | ［BRIGHTNESS］ | コントロールパネルの明るさを調整します。 ［−15］…［15］ 工場出荷値：［0］
| ［COLOR LEVEL］ | コントロールパネルの色の段階を調整します。 ［−15］…［15］ 工場出荷値：［0］
| ［CONTRAST］ | コントロールパネルのコントラストを調整します。 ［−30］…［30］ 工場出荷値：［0］
| ［BACK LIGHT］ | コントロールパネルのバックライトの明るさを設定します。 ［−1］：通常より暗くなります。 ［0］：通常の明るさです。 ［1］：通常より明るくなります。 工場出荷値：［0］
| ［BUTTON LED］ | コントロールパネルおよびカメラモジュールの各ボタンを点灯します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［STATUS］ | 〈VIEW〉ボタンを押して、コントロールパネルにカメラ映像を表示しているときに、ステータス表示をするかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［CLOCK］ | ［CLOCK SETTING］ | 内蔵のカレンダー（年月日）と時刻を設定します。 ［YEAR］：［2014］…［2037］ ［MONTH］：［JAN］…［DEC］（［1］…［12］） ［DAY］：［1］…［31］（［28］、［29］、［30］） ［HOUR］：［0］…［23］ ［MINUTE］：［0］…［59］
| ［TIME ZONE］ | タイムゾーンを設定します。時刻を設定後にタイムゾーンの設定を変更すると、表示および記録される時刻が時差を加えたものに切り替わります。 ［−12:00］…［+13:00］ （30分間隔、ただし［+12:30］なし、［+12:45］あり）
| ［DATE FORMAT］ | 年月日の表示順を設定します。 クリップのプロパティーで表示される記録日にも反映されます。 ［Y-M-D］/［M-D-Y］/［D-M-Y］ 工場出荷値：［Y-M-D］
［INFORMATION］ | ［OPERATION TIME］ | 本機の通電時間を表示します。
| ［VERSION］ | 本機の情報を表示します。 ［VERSION］：バージョンを表示します。 ［MODEL NAME］：製品名を表示します。 ［SERIAL NO.］：製造番号を表示します。
| ［UPDATE］ | 本機のファームウェアのアップデートを行います。（SDメモリーカードに専用のアップデートファイルがあるときのみ有効です）
| ［USB］ | 本機をUSBデバイス機能のモードへ切り替えます。
| ［TRACE LOG］ | 本機の実行ログをSDメモリーカードに読み出します。
| ［SENSOR TEMP］ | カメラモジュールのセンサー周辺温度を表示します。
［INITIALIZE］ | ［LOAD FACTORY DATA］ | メニュー値を工場出荷時の状態に戻します。 ［YES］、［NO］

ページトップへ戻る