- トップページ
- 各部の名称
- レコーディングモジュール
- 後面部

# 後面部

1. バッテリーホルダー

   アントンバウアー製のバッテリーを取り付けます。

2. バッテリー取り外しレバー

   バッテリー取り外しレバーを下まで倒してバッテリーを取り外します。

3. バッテリー接続端子

   バッテリーと接続する端子です。

4. スピーカー

   記録中はEE音声を、再生中は再生音声をモニターできます。

   ワーニング表示の点滅・点灯にあわせてアラームを出します。

   〈PHONES〉端子にヘッドホンを接続すると、スピーカーからの音声は自動的に消えます。

5. 〈AUDIO IN 1〉/〈AUDIO IN 2〉端子

   オーディオ機器、またはマイクを接続します。

6. 〈LINE〉/〈MIC〉スイッチ

   〈AUDIO IN 1〉/〈AUDIO IN 2〉端子に接続した音声入力信号を切り替えます。

   〈LINE〉：ライン入力でオーディオ機器を接続しているときに選択します。

   〈MIC〉：マイクを接続しているときに選択します。

7. 〈PHONES〉端子

   音声モニター用ヘッドホンの接続端子です。（ステレオミニジャック）

8. 〈DC OUT/RS〉端子

   DC12 Vの出力およびRECトリガー入力の端子です。DC出力は、最大1.0 Aの電流を取り出すことができます。

9. 〈DC IN〉端子

   外部DC電源を接続する入力用端子です。

10. 〈LIGHT CONTROL〉スイッチ

    照明用出力端子にライトを接続したときのコントロールスイッチです。

ページトップへ戻る