- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- エラーメッセージが表示される場合

# エラーメッセージが表示される場合

## 記録/再生時

表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
［AUTH NG CARD］（スロット番号） | microP2メモリーカードのCPS認証に失敗しています。CPS認証に失敗したmicroP2メモリーカードは記録や再生ができません。 | 動作は継続します。
［BACKUP BATT EMPTY］ | 電源を入れたときに内蔵時計のバックアップ電池の電圧低下を検出すると表示します。 | 動作は継続します。 内蔵電池を充電してください。
［CARD ERROR］（スロット番号） | 記録中にP2カードが原因でデータ異常が発生したときに表示します。 記録停止後も次の操作を行うまで表示します。また、再生中にP2カードの異常で再生が停止したとき3秒間表示します。 記録時に発生した場合、ワーニングランプは、記録停止後、1秒間に4回、約3秒間点滅します。 再生時に発生した場合、ワーニングランプは、点灯しません。 | 停止します。 停止後は、エラーが発生したP2カードはライトプロテクト状態になっています。エラーが発生したスロットのP2カードを交換してください。
［DIR NG CARD］（スロット番号） | ディレクトリー配置が不適切です。 | 動作は継続します。 速やかにカードのバックアップを取り、フォーマット後ご使用ください。
［FAN STOPPED］ | ファンモーターが停止したときに表示されます。 | 動作は継続します。 ファンが異常で停止した場合は、速やかに使用をやめ、販売店にご相談ください。 ファンが停止した場合は、本機の温度が上昇しますので、長時間使用しないでください。
［HIGH TEMPERATURE］ | 本体の内部温度が想定以上に上昇しています。 | 動作は継続します。 本機の電源を切って、再度電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［PB INTERMITTENT］（スロット番号） | SDHC/SDXCメモリーカードで再生途切れが発生しています。再生の性能が保証できないカードが挿入されています。 | 動作は継続します。 microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードのご利用をお勧めします。
［PROXY ERROR］ | 内部のプロキシーモジュールの異常が発生しています。 | 動作は継続します。 本機の電源を切って、再度電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［PROXY REC WARNING］ | プロキシーデータの記録異常が発生しています。 | 動作は継続します。 本機の電源を切って、再度電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［REC IMPOSSIBLE］（スロット番号） | SDHC/SDXCメモリーカードがmicroP2メモリーカードスロットに挿入されています。 SDHC/SDXCメモリーカードに記録ができません。 | 動作は継続します。 microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードに記録してください。
［REC WARNING］ ［FRAME SIGNAL］ | 記録中に映像や音声に異常が発生したときに表示します。 記録を継続中、ワーニングランプは1秒間に4回点滅します。 | 動作は継続します。記録中に入力信号が乱れると、乱れた映像を記録しながら、記録は継続されます。本機に入力する信号を確認してください。 一度電源を切ってからご使用ください。
［REC WARNING］ ［OVER MAX# CLIPS］ | 1枚のP2カードにクリップ総数の上限を超えて記録しようとした場合に表示します。 記録を継続中、ワーニングランプは1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 P2カードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN］ | （録画中に発生） 映像のプルダウンシーケンスとタイムコード値が同期していません。 記録を継続中、ワーニングランプは1秒間に4回点滅します。 | 動作は継続します。 信号を確認してください。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN ERROR］ | （録画中以外に発生） 映像のプルダウンシーケンスとタイムコード値が同期していません。 | 動作は継続します。 信号を確認してください。
［REC WARNING］ ［REC DATA］ | 記録中に記録データに異常が発生したときに表示します。 記録を継続中、ワーニングランプは1秒間に4回点滅します。 | 継続または停止します。 一度電源を切ってからご使用ください。
［RUN DOWN CARD］（スロット番号） | 規定の書き換え回数を超えています。 | 動作は継続します。 P2カードの交換をお勧めします。
［SD CARD］（スロット番号） | SDHC/SDXCメモリーカードがmicroP2メモリーカードスロットに挿入されています。 | 動作は継続します。 microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードへの記録をお勧めします。
［TEMPORARY PAUSE］ ［IRREGULAR SIG］ | 〈GENLOCK IN〉端子の入力信号の乱れなどで正常に記録ができず、記録を一時待機しています。クリップは分割されます。 記録を継続中、ワーニングランプは1秒間に4回点滅します。 | 一時停止します。 信号が正常に戻ると記録を再開します。

## サムネールおよびメニュー操作時

表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手動認証に失敗しています。 | 正しいパスワードを入力してください。
［CANNOT ACCESS!］ | コンテンツ不良などによりデータへアクセスできません。 | メディア、クリップを正常な状態としてからご使用ください。
［CANNOT CHANGE!］ | サムネールが生成できずに、のマークアイコンが表示されたクリップは、テキストメモ位置でのサムネール変更はできません。 | サムネールが表示できるように、設定やコンテンツを修正してください。
［CANNOT DELETE!］ | コンテンツバージョンが不整合です。削除できません。 | 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［CANNOT FORMAT!］ | P2カードなどの問題でフォーマットができません。 | P2カードを確認してください。
［CANNOT RE-CONNECT!］ | 複数枚のP2カードにまたがって記録したクリップではないコンテンツを選択していることなどが原因で、クリップの再結合ができません。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT REPAIR IN SELECTION!］ | 選択したクリップの一部が修復できません。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT REPAIR!］ | 修復できないコンテンツを選択しています。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT SAVE! FILE NAME IN USE］ | 既に同じ名前の設定ファイル名がSDメモリーカードに存在します。 | 別の名前で保存してください。
［CARD FULL!］ | P2カード、SDメモリーカードがいっぱいです。 | 空き領域があるメディアを挿入してください。
［COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP CONTAINED!（CLIP NAME: XXXXXX）］ | 4 GBを超えたファイルはP2メモリーカードや32 GB以下のmicroP2メモリーカードにコピーできません。 | 容量が32 GBを超えるmicroP2メモリーカードにコピーしてください。
［INVALID VALUE!］ | 入力しようとしたデータ値が不正規です。 | 正常な範囲のデータを設定してください。
［LACK OF CAPACITY!］ | カードの記録容量が不足しています。 | 記録容量が十分あるカードを挿入してください。
［MISSING CLIP!］ | 複数枚のP2カードにまたがって記録されたクリップが全てそろっていないクリップにはショットマークを付けることはできません。 | またがって記録された全てのP2カードを挿入してください。
［NO CARD!］ | P2カード、SDメモリーカードが入っていません。 | 対応メディアを挿入してください。
［NO COPY TO SAME CARD!］ | コピー元とコピー先が同じカードのためコピーできません。 | 選択しているクリップが入っていないカードへコピーしてください。
［NO FILE!］ | 指定されたファイルが存在していません。 | ファイルを確認してください。
［NO INPUT!］ | データが入力されていません。 | データを入力してから設定してください。
［NO SD CARD!］ | SDメモリーカードがありません。 | SDメモリーカードを挿入してください。
［NOT SELECTED!］ | クリップを選択しないで削除などをしようとしています。 | 削除などをするクリップを選択してください。
［SAME CLIP IS SELECTED!］ | 選択クリップ中に同一クリップ（コピーで複製したもの）が複数個含まれています。 | 同一クリップ（コピーで複製したもの）は同時に複数個コピーできません。同一クリップを選択から外してください。
［TOO MANY CLIPS!］ | 選択しているクリップが多すぎます。 | 選択しているクリップ数を減らしてください。
［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］ | 本機で対応していないバージョンのコンテンツのワーニングです。 | 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［UNKNOWN DATA!］ | メタデータの文字コードが不正規です。 | メタデータの文字コードはUTF-8となっています。ビューアーなどで正しい文字を入力してください。
ファイル内のデータに問題があります。 | ファイルを作成し直してください。
［USER CLIP NAME MODIFIED!］ | クリップ名にカウンター値を付加するときに、文字を削除する必要があります。 | カウンター付加の設定でユーザークリップ名とカウンターは合わせて100バイトまでしか保存できませんので、文字を自動的に削除します。
［WRITE PROTECTED!］ | P2カード、SDメモリーカードがライトプロテクトされています。 | 書き込みができるメディアを挿入してください。

## ソフトキーボード操作時

表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手動認証に失敗しています。 | 正しいパスワードを入力してください。
［CANNOT CHANGE!］ | テキストメモがない状態で［PERSON］（メモ入力者）項目を入力しようとしています。 | ［TEXT］（テキスト情報）項目を先に入力してください。
［CANNOT SET!］ ［INVALID VALUE!］ | 入力された値が異常です。 | 入力値を変更してください。
［CANNOT SET!］ ［NO INPUT!］ | ソフトキーボードに入力がありません。 | パスワードを入力してください。
［CANNOT SET!］ ［RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!］ | 再入力したパスワードが異なります。 | 正しい照合用パスワードを入力してください。

ページトップへ戻る