- トップページ
- コントロールパネル
- HOME画面

# HOME画面

カメラの基本的な設定の表示と、その設定を変更する画面です。

［FPS］ | フレームレートを設定します。
［VFR］ | バリアブルフレームレートを切り替えます。 ［OFF］のときは、［MENU］→［SYSTEM SETTING］→［FREQUENCY］で設定したレートの1倍速となります。 ［ON］のとき、音声の記録はできません。サブレコーダー側には音声が記録されます。
［PRESET］ | あらかじめ設定したフレームレートから選択するモードです。 最大12個をメモリできます。 ［ADD］/［DEL］で、追加/削除します。
［VARIABLE］ | 可変範囲全体から選択するモードです。 ［FINE］/［NORMAL］/［COARSE］で、可変ステップが変わります。
［SHUTTER］ | シャッタースピードを設定します。
［ON］/［OFF］ | ［OFF］ときは、シャッターオフ（開角度360 deg）になります。
［PRESET］ | あらかじめ設定したシャッタースピードから選択するモードです。 最大12個を登録できます。 ［ADD］/［DEL］で、追加/削除します。
［SYNCHRO］ | 可変範囲全体から選択するモードです。 ［FINE］/［COARSE］で、可変ステップが変わります。
［deg/sec］ | シャッター設定の単位を決めます。 ［deg］：開角度 ［sec］：秒
［EI］ | EXPOSURE INDEX（ゲイン）を設定します。
［ISO/dB］ | 設定方法を切り替えます。
［NATIVE ONLY］ | ネイティブISOのみ選択可能になります。（［ISO］設定時）
［800BASE］ | ISO800基準の値が選択可能になります。（［ISO］設定時）
［5000BASE］ | ISO5000基準の値が選択可能になります。（［ISO］設定時）
［WB］ | 色温度（ホワイトバランス）を設定します。
［AWB］ | オートホワイトバランスを実行します。
［PRESET］ | あらかじめ設定したホワイトバランス値から選択するモードです。 最大12個を登録できます。 ［ADD］/［DEL］で、追加/削除します。 ［AWB］を実行すると、結果が自動的に選択肢に追加されます。
［TEMP SHIFT］ | 可変範囲全体から調整するモードです。
［GMg］ | 緑‐マゼンタ軸にシフトします。
［COLOR］ | 映像のカラー（ガンマおよびガマット）を設定します。
| ［MAIN COLOR］ | メインレコーダーに記録される映像および〈SDI OUT1〉～〈SDI OUT4〉端子からの出力映像のカラーを設定します。
| ［SUB COLOR］ | サブレコーダーに記録される映像のカラーを設定します。
| ［Grading SEL］ | グレーディング機能を設定します。 ［MAIN COLOR］が、［V-Log］ときのみ有効になります。
| ［3D LUT］ | ［3D LUT］ファイルでのグレーディングを設定します。 ［Grading SEL］が［OFF］のときは無効です。 ［Grading SEL］が［Internal］または［External App］のとき ［LOAD］で、SDメモリーカードから読み込みます。 ［SAVE AS］で、SDメモリーカードに設定値を保存します。
| ［CDL］ | ［CDL］でのグレーディングを設定します。 ［Grading SEL］が［OFF］のときは無効です。 ［Grading SEL］が［Internal］または［External App］のとき ［Slope］/［Offset］/［Power］/［Saturation］をコントロールパネルで設定します。 ［LOAD］で、SDメモリーカードから読み込みます。 ［SAVE AS］で、SDメモリーカードに設定値を保存します。
| ［MON SET］ | ［MON OUT］/［VF］/［VF SDI］の表示カラーを設定します。
［SYSTEM MODE］ | 本機のシステムを設定します。
| ［SYSTEM MODE PRESET］ | あらかじめ設定したシステムモードから選択します。最大5個を登録できます。 ［SYSTEM］画面で［SYSTEM MODE］にカーソルを合わせてジョグダイヤルボタンを押すと、［SYSTEM MODE PRESET］画面に移動します。 ［LOAD］ ［SYSTEM MODE］の各項目の設定を、選択したシステムモードの設定に変更します。 ［SYSTEM MODE］以外の設定メニューも、選択したシステムメニューに連動して変更することがあります。 ［DELETE］ 選択したシステムモードを削除します。 ［SAVE］ 本機の現在の設定値を、登録します。 すでに5個の値が登録されているときは、現在選択されている値と入れ替えます。 ［SYSTEM MODE］の各項目および［VFR］の設定値が登録されます。
| ［FREQUENCY］ | システム周波数を設定します。
［PIXEL］ | 本機のメインの画素数（解像度）を設定します。
［MAIN CODEC］ | メインレコーダーのコーデックを設定します。 ［FREQUENCY］/［PIXEL］/［MAIN CODEC］/［HIGH SPEED］の4つの設定で、本機の基本システムが決定されます。基本システムの設定変更により、再起動が必要な場合があります。 4つの設定を確認した後、案内に従って再起動してください。
［SUB CODEC］ | ［SUB CODEC］：サブレコーダーのコーデックを設定します。 ［VFR SUB REC］：［NORMAL+Audio］または［VFR up to 60p（50p）］を選択します。 ［NORMAL+Audio］：システム周波数のフレームで記録します。オーディオ信号も記録します。 ［VFR up to 60p（50p）］：メインレコーダーの［VFR］設定に同期して、バリアブルフレームレートで記録します。［VFR］が［ON］設定のとき、オーディオ信号を記録しません。60p（50p）表示以上のフレームレートのときは記録しません。
［HIGH SPEED］ | ハイスピードモードを設定します。［MAIN CODEC］がProResフォーマットで［HIGH SPEED］が［ON］に設定されているときは、再生操作ができません。
［AUDIO］ | ［AUDIO］ | 音声の入力や記録を設定します。 ［VOL］：入力ボリュームを設定します。 ［IN］：入力チャンネルの切り替えやレベル制御を設定します。 ［OUT］：スピーカーやヘッドホンへの出力を設定します。
［DAILIES］ | サブレコーダーに記録する映像に重畳するデータを設定します。
［WATER MARK］ | 設定した文字列を重畳します。
［FRAME MARK］ | フレームマークを重畳します。
［WINDOW BURN］ | ［WINDOW BURN］を設定します。
［BURN DATA］ | ［WINDOW BURN］で使用する［BURN DATA］を設定します。
［PREVIEW］ | ［WINDOW BURN］の設定状態を確認します。
［USER CLIP NAME］ | ［USER CLIP NAME］を設定します。
［CAM INDEX］ | ［USER CLIP NAME］の［TYPE3］ときに適応する、［CAM INDEX］を設定します。
［NEXT REEL COUNT］ | ［USER CLIP NAME］の［TYPE3］ときに適応する、［NEXT REEL COUNT］を設定します。
［TYPE］ | ［USER CLIP NAME］の［TYPE］を設定します。

ページトップへ戻る