- トップページ
- その他の便利な機能
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部に供給する

# タイムコードを外部に供給する

本機からカメラ映像、または再生映像に合わせて出力されるタイムコードを外部の記録機器に供給することができます。

## 外部に供給するための接続例

#### 外部機器を本機にロックさせる場合

〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子

VIDEO IN端子

SDI IN端子

HD SDI IN端子

VTRなど

TC IN端子

〈TC IN/OUT〉端子

#### 本機を2 台つなぎ、1台をリファレンス機とする場合

本機2台を使い、1台をリファレンス機としてタイムコードをスレーブロックさせて使う場合は次のように接続してください。

リファレンス機

スレーブ機

〈TC IN/OUT〉端子

〈TC IN/OUT〉端子

〈GENLOCK IN〉端子

〈SDI OUT1〉端子

NOTE

- 〈TC IN/OUT〉端子を出力にするか入力にするかは、［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［TC IN/OUT SEL］で設定します。

- 各機とも、［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［TC OUT REF］で［RECORDING］に設定することにより、2台で同時刻の映像に同じタイムコードを付けて記録できます。

## 操作手順

［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［TC IN/OUT SEL］で［TC OUT］に設定する。

- 〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードをSDI出力やモニター出力の映像に合わせるには、［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［TC OUT REF］で［SDI OUT］に設定します。

- 再生時にTCRを出力する場合は［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［TC OUT］で［TCG/TCR］に設定します。

  なお、外部の記録機が、SDI出力に重畳されたLTCまたはVITC出力を使用する場合は、これらの設定は必要ありません。

ページトップへ戻る