- トップページ
- 各部の名称
- レコーディングモジュール
- 左面部

# 左面部

1. 〈HOME〉ボタン

   HOME画面に戻ります。

2. 〈PLAY〉ボタン

   PLAY画面に移動します。

3. 〈TC〉ボタン

   TC画面に移動します。

4. 〈INFO〉ボタン

   INFO画面に移動します。

5. 〈VIEW〉ボタン

   コントロールパネルにカメラ映像を表示します。

6. メインスロット開閉スイッチ

   メインスロットの扉を開けます。

7. コントロールパネル操作ボタン

   コントロールパネルの操作ボタンです。USERボタンとして、ユーザーが選択した機能をそれぞれのボタンに割り当てることができます。

8. コントロールパネル

   機器の状態確認や、基本的な項目の設定を行います。

9. 〈MENU〉ボタン

   コントロールパネル画面に設定メニューを表示します。

10. 〈REC〉ボタン

    ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。記録中、ボタンが赤く点灯します。

11. 〈EXIT〉ボタン

    設定メニューやコントロールパネルでの操作を表示中、表示を前の状態に戻します。

12. 〈POWER〉スイッチ

    電源の入/切スイッチです。

    〈POWER〉スイッチが〈OFF〉の位置でも、本機は、完全に主電源からは切り離されていません。

13. ジョグダイヤルボタン

    コントロールパネルで、メニューなどの設定、移動、選択をします。

14. 〈LOCK〉スイッチ

    コントロールパネルのボタンやスイッチの操作を無効にします。（〈REC〉ボタン以外）

    移動時などは、誤操作防止のため〈LOCK〉側にしておいてください。

15. ケーブルクランプ

    コントロールパネル延長ユニットのケーブルを固定するためのクランプです。

16. サブスロット/SDメモリーカードスロット開閉スイッチ

    サブスロット/SDメモリーカードのスロットの扉を開けます。

17. メインスロットロックスイッチ1/2

    メインスロットの誤挿抜防止用のロックスイッチです。

    ロックすると記録ができます。

    記録中はロック解除しないでください。

18. メインスロット1/2アクセスLED

    メインスロット1/2に挿入したカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

19. メインスロット1/2

    expressP2メモリーカードのスロットです。

20. サブスロット3/4アクセスLED

    サブスロット3/4に挿入したカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

21. サブスロット3/4

    microP2メモリーカードのスロットです。

22. SDメモリーカードスロット

    SDメモリーカード（別売品）のスロットです。SDメモリーカードは、カメラの設定メニューやレンズファイルの記録/呼び出し、メタデータのアップロードなどで使用します。

ページトップへ戻る