- トップページ
- V-RAWレコーダー
- 電源の供給
- 電源の投入

# 電源の投入

#### 電源を入れるとき

V-RAWレコーダーを接続する。

バッテリーまたは外部DC電源をV-RAWレコーダーへ接続する。

レコーディングモジュールの〈POWER〉スイッチを〈ON〉にする。

#### V-RAWレコーダーを外すとき

レコーディングモジュールの〈POWER〉スイッチを〈OFF〉にする。

V-RAWレコーダーを取り外す。

NOTE

- V-RAWレコーダーの取り付けや取り外しは、必ずカメラ本体の電源を切ってから行ってください。電源が入ったままV-RAWレコーダーを取り外すとシステムエラーになります。

#### 電源状態の表示について

V-RAWレコーダー | 延長モジュール | 電源レベルが最も低いモジュール | バッテリー残量表示
--- | --- | --- | ---
なし | なし | — | —
なし | あり | レコーディングモジュール |
なし | あり | カメラモジュール |
あり | なし | レコーディングモジュール |
あり | なし | V-RAWレコーダー |
あり | あり | レコーディングモジュール |
あり | あり | カメラモジュール |
あり | あり | V-RAWレコーダー |

ページトップへ戻る