- トップページ
- 準備
- モジュールの組み立て
- カメラモジュールとレコーディングモジュールの組み立て

# カメラモジュールとレコーディングモジュールの組み立て

図1

図2

図3

図4

カメラモジュール後面上部のロックプレートにレコーディングモジュール前面上部のロックアングルを合わせる。（図1）

レコーディングモジュールをしっかり押し込み、カメラモジュールとレコーディングモジュールの接続端子を結合させる。（図2）

NOTE

- カメラモジュールのVエッジが下がっていると、結合できません。（図3）カメラモジュールのレコーディングモジュールリリースレバーを、押し下げてください。Vエッジが上がります。（図4）

- Vエッジ付近の機構部には、さわらないでください。Vエッジが勢いよく動いて、けがをするおそれがあります。

## 取り外すには

図1

図2

レコーディングモジュールリリースレバーのロックノブ（赤色）を引き上げながら（図1）、レコーディングモジュールリリースレバーを押し下げる。（図2）

レコーディングモジュールの後部が少し浮きます。

バッテリーなど重いものを取り付けているときは、浮きにくくなります。

レコーディングモジュールを持ち上げる。

コントロールパネル部分を持たないでください。コントロールパネルユニットが外れ、落下のおそれがあります。

カメラモジュール後面上部のロックプレートからレコーディングモジュール前面上部のロックアングルを外す。

ページトップへ戻る