- トップページ
- 音声記録
- 音声入力の準備
- フロントマイクを使用する場合

# フロントマイクを使用する場合

ステレオマイクキットAJ-MC900G（別売品）などのマイクを取り付けることができます。

図1

図2

図3

図4

マイクホルダー取り付け位置のねじを外し、マイクホルダーAJ-MH800G（別売品）を取り付ける。（図1）

マイクを取り付け、固定ねじ（a）を締める。（図2）

マイクのUP表示を上にして取り付けてください。

ロックレバー（b）をゆるめ、マイクの角度を調整し、ロックレバーを締める。（図3）

マイクの接続ケーブルをカメラモジュールの〈MIC IN〉端子に接続する。（図4）

記録する音声チャンネルに応じて、コントロールパネルの音声入力で［FRONT］を選択する。

## コントロールパネルでの音声入力の設定

〈HOME〉ボタンを押し、HOME画面を表示する。

［SYSTEM］→［AUDIO］で［AUDIO IN］を選択する。

［CH1/2 IN］で［FRONT］を選択する。

自動的に、［CH3/4 IN］が、［REAR］に設定されます。

ページトップへ戻る