- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［CAMERA SETTINGS］

# ［CAMERA SETTINGS］

カメラ映像の細かな画質調整の設定や、カメラの操作を設定します。

は拡張メニューです。表示するには、［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］で［ON］に設定してください。

項目 | 設定内容
--- | ---
［Enhanced］ | ［Enhanced SW］ | ［Enhanced］機能の有効/無効を切り替えます。 ［ON］：［Enhanced］機能を有効にし、［Enhanced］機能に関連するメニューを表示します。 ［OFF］：［Enhanced］機能を無効にし、［Enhanced］機能に関連するメニューを非表示にします。 工場出荷値：［OFF］
［FPS］ | ［VFR SW］ | バリアブルフレームレート機能の有効/無効を切り替えます。 ［ON］：バリアブルフレームレート機能を有効にします。［PRESET VALUE］/［VARIABLE VALUE］で任意のフレームレートが設定できます。音声記録はできません。 ［OFF］：バリアブルフレームレート機能を無効にします。［SYSTEM SETTINGS］→［SYSTEM MODE］→［HIGH SPEED］を［ON（1-fps）］に設定すると、［VFR SW］が［ON］に固定されます。 工場出荷値：［OFF］
| ［FPS MODE］ | フレームレートの設定方法を選択します。 ［PRESET］：あらかじめ登録したフレームレート（最大12個）から選択します。 登録はコントロールパネルで行います。 ［VARIABLE］：動作する全てのフレームレートから選択します。 工場出荷値：［PRESET］
| ［PRESET VALUE］ | コントロールパネルで設定した最大12個の値から選択します。 工場出荷値：［24fps］
| ［VARIABLE VALUE］ | 動作する全てのフレームレートから選択します。［SYSTEM MODE］の設定によって選べる値は異なります。 工場出荷値：［24fps］
［WHITE］ | ［AWB］ | オートホワイトバランスを実行します。 ［EXECUTE］、［CANCEL］ 工場出荷値：［CANCEL］
| ［MODE］ | ホワイトバランスのモードを選択します。 ［PRESET］：あらかじめ登録した色温度から選択します。登録はコントロールパネルで行います。 ［TEMP SHIFT］：設定できる全ての色温度から選択します。 工場出荷値：［PRESET］
| ［PRESET VALUE］ | コントロールパネルで設定した最大12個の値から選択します。 工場出荷時は、［3200K+0GMg］、［4300K+0GMg］、［5600（5500）K+0GMg］、［6300K+0GMg］から選択します。 工場出荷値：［3200K+0GMg］
| ［TEMP SHIFT］ | 設定できる全ての色温度から選択します。 ［2300K］…［15000K］ 工場出荷値：［3200K］
| ［GMg］ | 緑とマゼンタ間のバランスを調整します。 +：緑の方向へ調整します。 −：マゼンタの方向へ調整します。 ［−10］…［10］ 工場出荷値：［0］
| ［R GAIN］ | Rchのゲインを調整します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
| ［B GAIN］ | Bchのゲインを調整します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
| ［AWB OFFSET］ | オートホワイトバランスを行ったときの、RchゲインとBchゲインの値を設定します。 ［ON］：オートホワイトバランスを行った後も［R GAIN］と［B GAIN］の値を保持して加算します。 ［OFF］：オートホワイトバランスを行った後、［R GAIN］と［B GAIN］の値をリセットします。 工場出荷値：［OFF］
| ［SHOCKLESS WHITE］ | プリセット値を切り替えたときの移行時間を設定します。 ［OFF］：すぐに切り替わります。 ［1］：約1秒で切り替わります。 ［2］：約2秒で切り替わります。 ［3］：約5秒で切り替わります。 工場出荷値：［OFF］
［BLACK］ | ［ABB］ | オートブラックバランスを実行します。オートブラックバランス実行時は、レンズにキャップをするなどイメージセンサーに光が入らないようにしてください。 ［EXECUTE］、［CANCEL］ 工場出荷値：［CANCEL］
| ［M.PED］ | マスターペデスタルのレベルを設定します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
| ［R PED］ | Rchのペデスタルレベルを調整します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
| ［G PED］ | Gchのペデスタルレベルを調整します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
| ［B PED］ | Bchのペデスタルレベルを調整します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
| ［ABB OFFSET］ | オートブラックバランスの調整を行ったときの、Rch、Gch、Bchのペデスタルレベルを設定します。 ［ON］：オートブラックバランスを行った後も［R PED］、［G PED］、［B PED］の値を保持して加算します。 ［OFF］：オートブラックバランスを行った後、［R PED］、［G PED］、［B PED］の値をリセットします。 工場出荷値：［OFF］
| ［INITIAL ABB］ | オートブラックバランスと同時にセンサーの初期化を実行します。 ［HIGH SPEED］が［ON］に設定されているときのみ選択できます。 オートブラックバランス実行時は、レンズにキャップを付けるなどイメージセンサーに光が入らないようにしてください。 ［EXECUTE］、［CANCEL］ 工場出荷値：［CANCEL］
［NR］ | ［ISO800］ | ISO200～ISO4000の範囲のノイズリダクション効果を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ ［HIGH SPEED］の設定が［ON］のとき、ISO200～ISO2000の範囲となります。 ［EI］の［MODE］設定が［dB］のとき、0 dB～15 dBの範囲となります。 工場出荷値：［OFF］
| ［ISO5000］ | ISO5000～ISO12800の範囲のノイズリダクション効果を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ ［HIGH SPEED］設定が［ON］のとき、ISO2500～ISO6400の範囲となります。 ［EI］の［MODE］設定が［dB］のとき、18 dB～24 dBの範囲となります。 工場出荷値：［OFF］
［EI］ | ［MODE］ | EXPOSURE INDEXの制御単位を切り替えます。 ［ISO］、［dB］ 工場出荷値：［ISO］
| ［ISO SELECT］ | ISOの動作を選択します。 ［NATIVE ONLY］、［800BASE］、［5000BASE］ 工場出荷値：［NATIVE ONLY］
| ［NATIVE ISO］ | ［NATIVE ONLY］を選択したときの値を設定します。 ［800］、［5000］ ［HIGH SPEED］の設定が［ON］のときは［400］、［2500］になります。 工場出荷値：［800］
| ［800BASE ISO］ | ［800BASE］を選択したときの値を設定します。 ［200］、［250］、［320］、［400］、［500］、［640］、［800］、［1000］、［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］、［6400］、［8000］、［10000］、［12800］ ［HIGH SPEED］の設定が［ON］のとき、［200］、［250］、［320］、［400］、［500］、［640］、［800］、［1000］、［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］、［6400］になります。 工場出荷値：［800］
| ［5000BASE ISO］ | ［5000BASE］を選択したときの値を設定します。 ［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］、［6400］、［8000］、［10000］、［12800］ ［HIGH SPEED］の設定が［ON］のとき、［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］、［6400］になります。 工場出荷値：［5000］
| ［SETTING（GAIN）］ | ［dB］を選択したときの値を設定します。 ［0dB］、［3dB］、［6dB］、［9dB］、［12dB］、［15dB］、［18dB］、［21dB］、［24dB］ 工場出荷値：［0dB］
| ［GAIN OFFSET SW］ | ［dB］を選択したとき、制御の微調整を行うかどうかを選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［OFFSET LEVEL］ | 微調整のレベルを設定します。 ［0.0dB］…［0.9dB］（0.1 dBステップ） 工場出荷値：［0dB］
［SHUTTER］ | ［SW］ | シャッター機能の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［DISPLAY MODE］ | シャッターの表示単位を設定します。 ［sec］：時間で表示します。 ［deg］：シャッターの開口角度で表示します。 工場出荷値：［deg］
| ［MODE］ | シャッターの制御モードを切り替えます。 ［PRESET］：12個のメモリーの中から選択します。 ［SYNCHRO］：動作可能な範囲から選択します。 工場出荷値：［PRESET］
| ［SYNCHRO deg］ | 角度制御（［deg］時）の値を設定します。 ［1.0］…［358.0］ 工場出荷値：［180.0］
| ［SYNCHRO sec］ | 時間制御（［sec］時）の値を設定します。下限値はフレームレート（［FPS］）の値によって変化します。 ［1/60］…［1/250］ 工場出荷値：［1/48］
| ［PRESET VALUE deg］ | 角度制御（［deg］時）の値をコントロールパネルで設定した最大12個の値から選択します。 工場出荷時は、［11.5］、［22.5］、［45.0］、［90.0］、［120.0］、［144.0］、［172.8］、［180.0］、［270.0］、［358.0］から選択します。 工場出荷値：［180.0］
| ［PRESET VALUE sec］ | 時間制御（［sec］時）の値をコントロールパネルで設定した最大12個の値から選択します。 工場出荷時は、［1/60］、［1/100］、［1/120］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］、［1/2000］から選択します。 工場出荷値：［1/60］
［TEST SIG］ | ［TEST SIG SEL］ | テスト信号の出力を設定します。 ［OFF］：テスト信号を出力しません。 ［BARS］：［COLOR BARS TYPE］で設定したカラーバーを出力します。 工場出荷値：［OFF］
| ［COLOR BARS TYPE］ | 使用するカラーバーを設定します。 ［SMPTE］：SMPTE規格のカラーバーを使用します。 ［FULL］：フルカラーバーを使用します。 工場出荷値：［SMPTE］
［DETAIL］ | ［SW］ | ディテール機能の有効/無効を設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［CORING］ | ディテール信号に対するコアリング量を設定します。 ［0］…［60］ 工場出荷値：［1］
| ［MASTER LEVEL］ | ディテール信号に対する効果レベルを設定します。 ［−31］…［31］ 工場出荷値：［0］
［SKIN DETAIL］ | ［SW］ | スキントーンディテール機能の有効/無効を設定します。 ［OFF］、［ON］ 工場出荷値：［OFF］
| ［TABLE SELECT］ | スキントーンディテールのテーブルを選択します。 ［A］、［B］、［C］、［A+B］、［A+C］、［B+C］、［A+B+C］ 工場出荷値：［A］
| ［GET］ | 画面中央部の色を、スキントーンディテールの効果が効く色として登録かどうか設定します。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［ZEBRA SW］ | スキントーンディテール効果が効く色に対してゼブラ信号を重畳するかどうか設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［EFFECT LEVEL］ | スキントーンディテールの効果レベルを設定します。数値が大きいほど効果は大きくなります。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［16］
| ［DETECT TABLE］ | スキントーンテーブルを効かせる被写体の肌色テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［C］ 工場出荷値：［A］
| ［I CENTER］ | I軸上の中心位置の設定（スキントーンを効かせるエリアの設定）を行います。 ［0］…［255］ 工場出荷値：［35］
| ［I WIDTH］ | ［I CENTER］を中心としたI軸上のスキントーンを効かせるエリア幅を設定します。 ［0］…［255］ 工場出荷値：［55］
| ［Q WIDTH］ | ［I CENTER］を中心としたQ軸上のスキントーンを効かせるエリア幅を設定します。 ［0］…［127］ 工場出荷値：［22］
| ［Q PHASE］ | Q軸を基準としたスキントーンを効かせるエリアの位相を設定します。 ［0］…［255］ 工場出荷値：［0］
［MATRIX］ | ［SW］ | マトリックス機能の有効/無効を設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［（R-G）_N］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（R-G）_P］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（R-B）_N］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（R-B）_P］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（G-R）_N］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（G-R）_P］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（G-B）_N］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（G-B）_P］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（B-R）_N］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（B-R）_P］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（B-G）_N］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
| ［（B-G）_P］ | リニアマトリックスを調整します。 ［−127］…［127］ 工場出荷値：［0］
［COLOR CORRECTION］ | ［SW］ | 色補正機能の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［R（SAT）］ | 赤の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［R（PHASE）］ | 赤の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［R-Mg（SAT）］ | 赤とマゼンタの間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［R-Mg（PHASE）］ | 赤とマゼンタの間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Mg（SAT）］ | マゼンタの色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Mg（PHASE）］ | マゼンタの色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Mg-B（SAT）］ | マゼンタと青の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Mg-B（PHASE）］ | マゼンタと青の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［B（SAT）］ | 青の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［B（PHASE）］ | 青の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［B-Cy（SAT）］ | 青とシアンの間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［B-Cy（PHASE）］ | 青とシアンの間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Cy（SAT）］ | シアンの色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Cy（PHASE）］ | シアンの色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Cy-G（SAT）］ | シアンと緑の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Cy-G（PHASE）］ | シアンと緑の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［G（SAT）］ | 緑の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［G（PHASE）］ | 緑の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［G-Yl（SAT）］ | 緑と黄の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［G-Yl（PHASE）］ | 緑と黄の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Yl（SAT）］ | 黄の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Yl（PHASE）］ | 黄の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Yl-R（SAT）］ | 黄と赤の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［Yl-R（PHASE）］ | 黄と赤の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［SKIN CORRECTION］ | ［SKIN AREA SW］ | 肌色付近の色を微調整する機能の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［SKIN AREA HUE］ | 色相を微調整します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
| ［SKIN AREA TONE］ | トーンを微調整します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［EXT.FUNC］ | ［FOCUS DISP］ | フォーカス距離を表示する単位を設定します。 ［Meter］、［Feet］ 工場出荷値：［Feet］
［LENS SETTING］ | ［A.IRIS TYPE］ | スピードコントロールをレンズボリュームにするか、メニューで設定した値にするかを切り替えます。 ［LENS］、［CAM］ 工場出荷値：［LENS］
| ［A.IRIS LEVEL EFFECT］ | オートアイリス動作時の目標値を設定します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［30］
| ［A.IRIS SPEED］ | ［A.IRIS TYPE］が［CAM］のときのスピードを設定します。 ［1］…［20］ 工場出荷値：［10］
| ［A.IRIS WINDOW］ | オートアイリス検出ウィンドウを選択します。 ［NORMAL1］：画面中央よりのウィンドウです。 ［NORMAL2］：画面下よりのウィンドウです。 ［CENTER］：画面中央のスポット状のウィンドウです。 工場出荷値：［NORMAL1］
| ［A.IRIS PEAK/AVE］ | オートアイリスの基準に対するピークが占める割合を設定します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［30］
| ［LENS CONNECT TYPE］ | 接続するレンズのタイプを設定します。 ［TYPE A］：LDS（Lens Data System）で制御するレンズ（ULTRA PRIMEレンズ非対応） ［TYPE B］：12ピンコネクターで制御するレンズ ［TYPE C］：cooke/i通信で制御するレンズ ［OFF］：それ以外のレンズ 工場出荷値：［OFF］

ページトップへ戻る