- トップページ
- 延長モジュール
- 定格
- 定格

# 定格

## 総合

電源 DC 12 V（11.0 V – 17.0 V） 消費電力 33 W（本体のみ） 63 W（全てのアクセサリーを接続し、各出力端子の最大供給時の最大電力）

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～85%（結露なし）
保存温度 | −20 ℃～60 ℃
質量 | カメラ延長モジュール：約0.95 kg レコーディング延長モジュール：約0.65 kg
外形寸法（幅×高さ×奥行） | カメラ延長モジュール： 121 mm×143 mm×73 mm レコーディング延長モジュール： 106 mm×143 mm×61 mm

- カメラモジュール（別売品）の〈DC OUT〉端子、〈VF〉端子、〈LENS〉端子および、カメラ延長モジュールの〈DC OUT〉端子の各端子から取り出す電力の合計が、30 Wを超えないようにしてください。

ページトップへ戻る