- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- P2カードについて
- P2カードを入れる

# P2カードを入れる

本機を初めて使用するときは、必ず時刻の設定を先に行ってください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

メインスロットにはexpressP2メモリーカード、サブスロットにはmicroP2メモリーカードを挿入します。

メインスロット1

イジェクトボタン

サブスロットカードアクセスLED

サブスロット3

サブスロット4

カードスロットカバー

メインスロットカードアクセスLED

メインスロット2

メインスロットロックスイッチ

図1

図2

図3

カードスロットカバーを開ける。（図1）

カードスロットに使用するカードを挿入する。（図2）

- expressP2メモリーカードの場合（メインスロット）

  - メインスロットロックスイッチを左にスライドさせロックを解除します。

  - カードのロゴを上向きにして挿入し、イジェクトボタンが飛び出るまで押し入れます。

  - 挿入後、飛び出たイジェクトボタンを右に倒します。

  - メインスロットロックスイッチを右にスライドさせロックします。

- microP2メモリーカードの場合（サブスロット）

  - ラベル面を上にして挿入します。

カードアクセスLEDがオレンジ色、または緑色に点灯しているのを確認する。（図3）（カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

カードスロットに2枚のP2カードが挿入されている場合、スロット番号の小さいP2カードから順番に記録されます。ただし、P2カードを後から挿入すると、そのP2カードが記録対象になるのは、スロット番号にかかわらず、今までに挿入されたP2カードより後になります。

- 例：2つのスロットにexpressP2メモリーカードを挿入した場合

  2つのスロットにexpressP2メモリーカードを挿入すると、スロット番号1→2の順で記録対象のexpressP2メモリーカードになります。しかし、一度スロット番号1のexpressP2メモリーカードを取り出して再び挿入した場合、スロット番号2→1の順で記録対象のexpressP2メモリーカードになります。

電源を切った後も、記録対象のP2メモリーカード番号は保持されます。次に、電源を入れたときは、電源を切る前と同じP2メモリーカードに続けて記録できます。

メインスロットまたはサブスロットのカバーを閉める。

NOTE

- サブスロット側の一番上のスロットは、設定などに使用するSDメモリーカード用のスロットです。映像などの記録はできません。

- 落下防止、防塵・静電気防止のため、カードスロットカバーは必ず閉めてください。

- P2カードは必ず、本機でフォーマットしてください。

- サブスロットで、microP2メモリーカード以外のSDHC/SDXCメモリーカードをご使用になった場合、動作を保証するものではありません。

- microP2メモリーカードをゆっくりと挿入した場合、［FORMAT ERROR!］や［NOT SUPPORTED!］と表示されることがあります。その場合、挿入し直してください。

- ProResフォーマットのときは、カードをまたいだ記録はできません。

ページトップへ戻る