- トップページ
- ネットワーク接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）との接続の設定

# リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）との接続の設定

AK-HRP200Gをネットワーク接続し、本機をリモートコントロールモードにするには、次の手順で設定してください。

本機側の［MENU］→［PERIPHERAL］→［LAN PROPERTY］で各項目を設定する。

［IP ADDRESS］：AK-HRP200G側で設定したアドレスに設定します。

［DHCP］：［DISABLE］に設定します。

本機の［MENU］→［PERIPHERAL］→［NETWORK FUNC］→［USER ACCOUNT］で各項目を設定する。

［USER NAME］：ユーザーアカウント名を設定します。（工場出荷値：［guest］）

［PASSWORD］：パスワードを設定します。（工場出荷値：［p2guest］）

ユーザーアカウント名は31文字以下、パスワードは6文字以上、15文字以下です。

AK-HRP200G側のネットワーク設定をする。

ネットワーク設定には、AK-HRP200Gに付属のROPセットアップソフトウェアをご使用ください。

ページトップへ戻る