- トップページ
- その他の便利な機能
- タイムデータの設定
- タイムコードの設定

# タイムコードの設定

〈TC〉ボタンを押して、TC画面を表示する。

タイムコード表示から、［DF/NDF］で［DF］または［NDF］を選択する。

ドロップフレームモードでタイムコードを歩進させるときは［DF］に、ノンドロップフレームモードで歩進させるときは［NDF］に設定します。ただし、24p（23.98P）では常に［NDF］で動作します。

［SET］を選択する。

［TC SET］画面が表示されます。

ジョグダイヤルボタンでタイムコードを設定する。

ジョグダイヤルボタンを押し、タイムコードの設定値を確定する。

タイムコードを設定できる範囲

59.94P、29.97P | 00:00:00:00～23:59:59:29
23.98P | 00:00:00:00～23:59:59:23
50P、25P | 00:00:00:00～23:59:59:24

NOTE

- ジョグダイヤルボタンを押さずにタイムコード設定画面を終了した場合は、設定した値は無効になります。

## バッテリー交換時のタイムコードについて

バッテリー交換時にもバックアップ機構が動作し、タイムコードジェネレーターは動作を続けます。

なお、システムモードの各項目を変更した場合、フリーランのタイムコードがずれる場合があります。再度電源を入れ、タイムコードを確認し、必要に応じて設定しなおしてください。

## バリアブルフレームレートでのタイムコード

- 24PNでは、記録は24フレームとなり、出力は2：3プルダウン映像に合わせ、30フレームとなります。

- 撮影のフレームレートが24Pのときのみ、記録と出力のタイムコードの歩進速度は、実時間どおり一致します。60Pの場合は、記録の歩進速度は60/24倍速となります。この場合は、［REC RUN］固定動作となり、記録開始時に出力するタイムコード値を記録タイムコードに一致させます。

- 30PNのときの30P撮影以外、および25PNのときの25P撮影以外も同様です。

ページトップへ戻る