- トップページ
- 各部の名称
- カメラモジュール
- 右面部

# 右面部

1. アクセサリー取り付け穴

   アクセサリーを取り付けます。

   - 取り付け穴サイズ

     - 3/8-16 UNC

2. ファン排気口

   放熱用ファンの排気口です。使用中はふさがないでください。

3. レコーディングモジュールリリースレバー

   カメラモジュールからレコーディングモジュール（別売品）を取り外すレバーです。

4. アクセサリー取り付け穴

   アクセサリーを取り付けます。

   - 取り付け穴サイズ

     - 1/4-20 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

5. USERボタン（〈4〉）

   ユーザーが選択した機能をこのボタンに割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

6. メジャーフック

   MOSセンサーの焦点位置を示します。被写体からの焦点距離を正確に測る場合は、このマークを基準としてください。

7. 〈VF〉端子

   HDビューファインダーAU-VCVF2G（別売品）を接続する端子です。

8. 〈VF SDI〉端子

   3G/HD SDIの出力端子です。ビューファインダー表示同等の映像を出力します。

   本端子に接続するケーブルは、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

9. 〈DC OUT〉端子

   DC12 Vの出力端子です。最大1 Aの電流を取り出すことができます。

10. 〈MIC IN〉端子

    マイクを接続する端子です。

11. 〈LENS〉端子

    レンズケーブルを接続する端子です。詳しくは、ご使用になるレンズの取扱説明書を参照してください。

ページトップへ戻る