- トップページ
- ビューファインダー
- 便利な撮影機能
- フォーカスアシスト機能

# フォーカスアシスト機能

フォーカスアシスト機能は、フォーカスを合わせやすくするための機能です。

ビューファインダーや〈VF SDI〉端子からの出力映像で拡大表示やピーキング表示（映像の輪郭部分が赤色でふち取られる表示）、フォーカススクエア表示（各領域に表示される四角の大きさで表示）、フォーカスバー表示ができます。

## 拡大表示

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［EXPAND SW］で［ON］に設定します。

- 拡大表示中は状態表示およびゼブラパターンが消えます。

- ［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［- POS］/［- VALUE］/［- MODE］で表示モードを設定できます。

NOTE

- ビューファインダー画面と〈VF SDI〉端子からの出力映像が拡大表示されます。

- 〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子および〈MON OUT1〉端子からの出力では拡大表示されません。

- ［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［MON OUT］→［MON OUT2 SIGNAL SEL］で［VF］を選択しているとき、〈MON OUT2〉端子からの出力は〈VF SDI〉端子からの出力と同じ表示になります。

- 拡大表示時に、どの領域を拡大表示しているかわかるようにマーカーを表示します。

## アドバンスドアシスト機能

### ピーキング表示（フォーカスインレッド）

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［IN COLOR/SQ./MONO SW］で［ON］に設定しておきます。

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［- FOCUS IN COLOR SW］で［ON］に設定しておきます。

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［-- COLOR SEL］で［RED］に設定しておきます。

ピントを合わせたい被写体の輪郭が赤色になるように、フォーカスを調整してください。

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［-- COLOR SEL］で［GREEN］や［WHITE］も選択できます。

NOTE

- ビューファインダー画面と〈VF SDI〉端子からの出力映像のみに表示されます。

### フォーカススクエア表示

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［IN COLOR/SQ./MONO SW］で［ON］に設定しておきます。

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［- FOCUS SQUARES SW］で［ON］に設定しておきます。

ピントを合わせたい被写体の領域に表示される四角の大きさが最も大きくなるように、フォーカスを調整してください。

人形にフォーカスが合っているとき

パネルにフォーカスが合ってくるとき

NOTE

- ビューファインダー画面と〈VF SDI〉端子からの出力映像のみに表示されます。

## フォーカスバー表示

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF FOCUS ASSIST］→［FOCUS BAR SW］で［ON］に設定すると、フォーカスバーを表示できます。

フォーカスが合っている度合いをバーの長さで表示します。

- 白バー：フォーカスバー表示

- 緑線：ピーク表示

フォーカスが合っていないとき

フォーカスが合ってくると、バーが右方向に伸びる

NOTE

- ビューファインダー画面と〈VF SDI〉端子からの出力映像のみに表示されます。

ページトップへ戻る