- トップページ
- ネットワーク接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続
- リモートコントロールでの制限

# リモートコントロールでの制限

リモートオペレーションパネルから制御する場合には次の制限があります。

#### ［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］で［ON］に設定しているとき

- カメラ電源ボタン〈HEAD POWER〉：制御不可

- オートホワイトバランスボタン〈WHITE〉：途中での中止は不可

- オートブラックバランスボタン〈BLACK〉：途中での中止は不可

- オートセットアップボタン〈SETUP〉：未使用

- 5600 Kボタン〈5600 K〉：未使用

- ニーオフボタン〈KNEE OFF〉：無効

- シーン/ユーザーファイル切り替えボタン〈SHIFT〉：無効

- シーン/ユーザーファイル選択ボタン〈SCENE1/USER1〉～〈SCENE3/USER3〉/〈SCENE4〉：無効

- シーン/ユーザーファイル登録ボタン〈STORE〉：無効

- ボリュームロックボタン〈VR LOCK〉：有効

- Rフレア/ペデスタルボリューム〈FLARE/PED R〉：無効

- Bフレア/ペデスタルボリューム〈FLARE/PED B〉：無効

- データセットボタン〈UP〉/〈DOWN〉：有効

- 調整値表示部（4桁）：有効

- カメラナンバー表示部〈No.〉：有効

- カメラ選択ボタン〈SELECT〉：有効

- メモリーカードスロット：無効

- レッド/グリーンタリー表示部、コールボタン〈TALLY/CALL〉：無効

- アイリス/マスターペデスタルロックボタン〈IRIS/M.PED LOCK〉：有効

- アイリスレバー〈IRIS〉：レンズ動作可能時は有効

- センスボリューム〈SENSE〉：無効

- コースボリューム〈COARSE〉：無効

- オートアイリスボタン〈AUTO〉：レンズ動作可能時は有効

- アイリスクローズボタン〈CLOSE〉：レンズ動作可能時は有効

- フェーダーフルボタン〈FULL〉：無効

- アラーム表示部〈ALM〉：警告は表示

- 光アラーム表示部〈OPT〉：無効

- レンズエクステンダー表示〈EXT〉：レンズ動作可能時は有効

- デジタルエクステンダー表示〈D.EXT〉：無効

#### ［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］で［OFF］に設定しているとき

［Enhanced SW］が［ON］のときの制限に加えて、次のボタンが無効になります。

- マトリックスボタン〈MATRIX〉

- 肌色ディテールボタン〈SKINDTL〉

- ディテールオフボタン〈DTL OFF〉

- ディテールボリューム〈DTL〉

- Rゲインボリューム〈GAIN R〉

- Bゲインボリューム〈GAIN B〉

- Rフレア/ペデスタルボリューム〈FLARE/PED R〉

- Bフレア/ペデスタルボリューム〈FLARE/PED B〉

- マスターペデスタルボリューム〈M.PED〉

## 調整値表示部（4桁）について

ズーム、フォーカス、オートフォーカスには対応していません。

VFRが［ON］のときは、［P］（はフレームレート値）と表示します。

VFRが［OFF］のときは、［FroF］と表示します。

本機の設定が［Native ISO］または［ISO］の場合は［iSo］と表示します。

NOTE

- 本機とAK-HRP200Gを直接接続する場合のLANケーブルは、クロスケーブルをご使用ください。

- 詳しくはAK-HRP200Gの取扱説明書を参照してください。

- AK-HRP200Gと接続するには、次の情報が必要です。

  - ユーザーアカウント名

  - パスワード

  - IPアドレス

  - ポート番号：49152

- AK-HRP200Gは、Ver.4.01.00以上のバージョンを使用してください。

- ROPセットアップソフトウェアの操作について詳しくはAK-HRP200Gの取扱説明書を参照してください。

- ROPセットアップソフトウェアは、Ver.3.0.0.0以上のバージョンを使用してください。

ページトップへ戻る