- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［OUTPUT SETTINGS］

# ［OUTPUT SETTINGS］

ビューファインダーや〈VF SDI〉端子の出力映像の表示内容を設定します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［SDI OUT］ | ［P to PsF］ | 〈SDI OUT1〉～〈SDI OUT4〉端子からの出力に対するセグメントフレームの設定を行います。 ［MENU］ →［CAMERA SETTINGS］→［FPS］→［VFR SW］が［OFF］のとき 次の条件を満たしたときに、設定が有効になります。 ［MENU］ →［SYSTEM SETTINGS］→［MAIN PIXEL］が［2048×1080］または［1920×1080］ ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［FREQUENCY］が［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］または［23.98p］ ［MENU］ →［CAMERA SETTINGS］→［FPS］→［VFR SW］が［ON］のとき 次の条件を満たしたときに、設定が有効になります。 ［MENU］ →［SYSTEM SETTINGS］ →［MAIN PIXEL］が［2048×1080］または［1920×1080］ ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［FREQUENCY］が［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］または［23.98p］ ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［MAIN CODEC］が［ProRes 4444 XQ］または［ProRes 4444］ ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［4K OUT TYPE］ | 〈SDI OUT1〉～〈SDI OUT4〉端子から出力する4K信号の形式を設定します。 ［SQUARE］、［2 SAMPLE INT］ 工場出荷値：［SQUARE］
| ［3G-SDI OUT］ | 〈SDI OUT1〉～〈SDI OUT4〉端子から出力される3G SDI信号の形式を設定します。 ［LEVEL-A］：LEVEL-A方式を選択します。 ［LEVEL-B］：LEVEL-B DL方式を選択します。 工場出荷値：［LEVEL-B］
| ［SDI REC REMOTE］ | 〈SDI OUT〉端子、〈MON OUT1〉端子および〈MON OUT2〉端子に接続された外部機器（レコーダーなど）に対する記録動作制御機能を使用するかどうかを設定します。［MON OUT2 SIGNAL SEL］を［MON OUT1］に設定しているときのみ、〈MON OUT2〉端子から出力できます。 ［ON］：外部機器の記録動作を制御します。 ［OFF］：外部機器の記録動作を制御しません。 工場出荷値：［OFF］
［MON OUT］ | ［MON OUT FORMAT］ | 〈MON OUT1〉端子および〈MON OUT2〉端子から出力される信号を選択します。 ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［FREQUENCY］および［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［MAIN CODEC］の設定により、選択できる項目が異なります。 ［FREQUENCY］が［23.98p］のとき： ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］または［AVC-Intra444］ ［1920/23.98PsF］ ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］または［AVC-Intra444］以外 ［1920/23.98PsF］、［1920 over 59.94p］、［1920 over 59.94i］ ［FREQUENCY］が［24.00p］のとき： ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］または［AVC-Intra2K 444］ ［1920/24PsF］ ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］または［AVC-Intra2K 444］以外 ［1920/24PsF］、［1920 over 60p］、［1920 over 60i］
|  | ［FREQUENCY］が［25.00p］のとき： ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］または［AVC-Intra444］ ［1920/25PsF］ ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］または［AVC-Intra444］以外 ［1920/25PsF］、［1920 over 50p］ ［FREQUENCY］が［29.97p］のとき： ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］または［AVC-Intra444］ ［1920/29.97PsF］ ［MAIN CODEC］が［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］または［AVC-Intra444］以外 ［1920/29.97PsF］、［1920 over 59.94p］
|  | ［FREQUENCY］が［50p］のとき： ［1920/50p］、［1920/50i］ ［FREQUENCY］が［50i］のとき： ［1920/50i］ ［FREQUENCY］が［59.94p］のとき： ［1920/59.94p］、［1920/59.94i］ ［FREQUENCY］が［59.94i］のとき： ［1920/59.94i］
|  | 工場出荷値：［1920/23.98PsF］
| ［3G-SDI OUT］ | 〈MON OUT1〉端子および〈MON OUT2〉端子から出力される3G SDI信号の形式を設定します。 ［LEVEL-A］：LEVEL-A方式を選択します。 ［LEVEL-B］：LEVEL-B DL方式を選択します。 工場出荷値：［LEVEL-B］
| ［MON OUT2 SIGNAL SEL］ | 〈MON OUT2〉端子からの出力を設定します。 ［VF SDI（1080p）］：〈VF SDI〉端子と同じ出力を選択します。信号フォーマットは常に1920×1080pになります。 ［VF SDI（1080i）］：〈VF SDI〉端子と同じ出力を選択します。信号フォーマットは常に1920×1080iになります。 ［MON OUT1］：〈MON OUT1〉端子と同じ出力を選択します。 工場出荷値：［VF（1080p）］
| ［MON OUT1 STATUS］ | 〈MON OUT1〉端子からの出力に、ステータス表示をするかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MON OUT2 STATUS］ | 〈MON OUT2〉端子からの出力に、ステータス表示をするかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MENU DISP］ | 〈MON OUT1〉端子および〈MON OUT2〉端子からの出力に、［MENU］を表示するかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PLAY DISP & CTRL］ | 〈MON OUT1〉端子および〈MON OUT2〉端子からの出力に、PLAY画面を表示するかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［VF OUT］ | ［VF SDI OUT FORMAT］ | 〈VF SDI〉端子から出力する信号を選択します。 ［1080P］、［1080i］ 工場出荷値：［1080P］
| ［PLAYBACK VF IMAGE］ | 再生時に、〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子から出力する映像を選択します。 ［PLAYBACK］、［CAMERA］ 工場出荷値：［PLAYBACK］
| ［SURROUND VIEW SW］ | サラウンドビュー機能（有効領域外の映像をビューファインダーに表示する機能）の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［SURROUND VIEW AREA］ | サラウンドビューの領域を選択します。 ［UPPER（NORMAL）］、［LOWER］ ［LOWER］選択時、記録される映像がレンズの中心から上に約396 µmにシフトします。ズームレンズをご使用のときはお気をつけください。 工場出荷値：［UPPER（NORMAL）］
| ［SURROUND VIEW LINE SW］ | 有効エリアのラインマーク表示機能の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SURROUND VIEW COLOR］ | 有効エリアのラインマークの色を選択します。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 工場出荷値：［WHITE］
| ［SURROUND VIEW LEVEL］ | サラウンド信号に対するマスクレベルを設定します。 ［OFF］、［75%］、［50%］、［25%］ 工場出荷値：［OFF］
| ［SMOOTH MODE］ | スムーズモード（24P、ハーフシャッター機能を動作しているときに、ビューファインダーの映像を滑らかにする機能）の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［MON OUT INDICATOR］ | ［SYSTEM PIXEL］ | システムピクセルの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SYSTEM FREQ］ | システム周波数の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［REC FORMAT］ | 記録フォーマット表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［REC MODE］ | インターバル記録やプリレックなどの状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［VFR］ | バリアブルフレームレート状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FPS］ | フレームレートの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SHUTTER］ | シャッタースピードの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［EI］ | EXPOSURE INDEXの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［WHITE］ | 色温度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［IRIS］ | 絞り値の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FOCUS］ | フォーカス距離の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［ZOOM］ | ズーム値の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FILTER］ | 光学フィルター透過率の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［EXTENDER］ | エクステンダーの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［Y GET］ | Y GETの輝度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［TC］ | タイムコード、ユーザーズビット、デュレーションカウンター表示の表示/非表示を切り替えます。 ［TCG/TCR］、［TCG］、［OFF］ 工場出荷値：［TCG/TCR］
| ［P2 CARD REMAIN］ | P2カードの記録残量の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［BATTERY REMAIN］ | バッテリー残量表在の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PROXY］ | プロキシー情報の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［GPS］ | GPSの電波受信強度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［CLIP NAME］ | クリップ名の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | ［REC SETTINGS］→［REC METADATA］→［USER CLIP NAME］で［TYPE3］に設定しているとき、ユーザークリップネームの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REMOTE CTRL］ | ROPアプリ制御状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［MON OUT MARKER］ | ［MON OUT1 SW］ | 〈MON OUT1〉端子からの出力に対してマーカー表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MON OUT2 SW］ | 〈MON OUT2〉端子からの出力に対してマーカー表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［LCD SW］ | コントロールパネルに対してマーカー表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PB MARKER SW］ | 再生映像にマーカーを重畳するかどうかを設定します。 重畳されるマーカーは、［MON OUT MARKER］で設定されたカメラ映像に重畳されるマーカーと同じものとなります。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MARKER & CHAR LVL］ | フレームマーカーとキャラクターの輝度を設定します。 ［FRAME COLOR］を［WHITE］に設定しているときのみ、［FRAME MARK］に対して有効になります。 ［50%］…［100%］（10% ステップ） 工場出荷値：［70%］
| ［CENTER MARKER］ | センターマークの切り替えを行います。 ［1］：+（大） ［2］：中空き（大） ［3］：+（中） ［4］：中空き（中） ［5］：+（小） ［6］：中空き（小） ［7］：+（極小） ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［1］
| ［SAFETY MARKER］ | セーフティーゾーンマーカーの枠の種類を選択します。 ［1］：ボックス ［2］：コーナー枠 ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［SAFETY AREA］ | セーフティーゾーンマーカーの大きさを設定します。 ［80%］…［100%］（1%ステップ、縦横の比率は一定） 工場出荷値：［90%］
| ［FRAME MARK］ | フレームマーカーの有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FRAME SIG］ | フレームマーカーの画角を設定します。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］ 工場出荷値：［2.39:1］
| ［FRAME COLOR］ | フレームマーカーの色を設定します。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 工場出荷値：［WHITE］
| ［FRAME LEVEL］ | フレームマーカーの外側のレベル設定をします。 ［0%］…［100%］（10%ステップ） 工場出荷値：［100%］
| ［USER BOX］ | ユーザーボックス表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［USER BOX WIDTH］ | ユーザーボックスの幅を設定します。 ［1］…［100］ 工場出荷値：［13］
| ［USER BOX HEIGHT］ | ユーザーボックスの高さを設定します。 ［1］…［100］ 工場出荷値：［13］
| ［USER BOX H POS］ | ユーザーボックスのセンターの水平位置を設定します。 ［−50］…［50］ 工場出荷値：［0］
| ［USER BOX V POS］ | ユーザーボックスのセンターの垂直位置を設定します。 ［−50］…［50］ 工場出荷値：［0］
［VF INDICATOR］ | ［INDICATOR SW］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力に［INDICATOR］で設定する項目の表示/非表示を選択します。 ［ON］：表示するかどうかは個々に設定します。 ［OFF］：全て非表示にします。 工場出荷値：［ON］
| ［SYSTEM PIXEL］ | システムピクセルの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SYSTEM FREQ］ | システム周波数の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［REC FORMAT］ | 記録フォーマット表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［REC MODE］ | インターバル記録やプリレックなどの状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［VFR］ | バリアブルフレームレート状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FPS］ | ［FPS］の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SHUTTER］ | シャッタースピードの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［EI］ | EXPOSURE INDEXの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［WHITE］ | 色温度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［IRIS］ | 絞り値の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FOCUS］ | フォーカス距離の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［ZOOM］ | ズーム値の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FILTER］ | 光学フィルター透過率の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［EXTENDER］ | エクステンダーの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［Y GET］ | Y GETの輝度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［TC］ | タイムコード、ユーザーズビット、デュレーションカウンター表示の表示/非表示を切り替えます。 ［TCG/TCR］、［TCG］、［OFF］ 工場出荷値：［TCG/TCR］
| ［P2 CARD REMAIN］ | P2カードの記録残量の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［BATTERY REMAIN］ | バッテリー残量表在の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PROXY］ | プロキシー情報の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［GPS］ | GPSの電波受信強度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REC TALLY］ | 記録状態を表示する方法を切り替えます。 ［RED］：赤色タリーランプが点灯します。 ［GREEN］：緑色タリーランプが点灯します。 ［CHAR］：ビューファインダーにキャラクターで［REC］を表示します。 工場出荷値：［RED］
| ［CLIP NAME］ | クリップ名の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | ［REC SETTINGS］→［REC METADATA］→［USER CLIP NAME］で［TYPE3］に設定しているとき、ユーザークリップネームの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［INDICATOR OUT SEL］ | ［INDICATOR］ページで設定する項目の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］
| ［REMOTE CTRL］ | ROPアプリ制御状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［VF MARKER］ | ［MARKER SW］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力に対するマーカー表示の有効/無効を設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PB MARKER SW］ | 再生映像にマーカーを重畳するかどうかを設定します。 重畳されるマーカーは、［MON OUT MARKER］で設定されたカメラ映像に重畳されるマーカーと同じものとなります。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MARKER & CHAR LVL］ | フレームマーカーとキャラクターの輝度を設定します。 ［FRAME COLOR］/［-- COLOR SEL］を［WHITE］に設定しているときのみ、［FRAME MARK］/［SURROUND VIEW］に対して有効になります。 ［50%］、［60%］、［70%］ 工場出荷値：［50%］
| ［CENTER MARKER］ | センターマークの切り替えを行います。 ［1］：+（大） ［2］：中空き（大） ［3］：+（中） ［4］：中空き（中） ［5］：+（小） ［6］：中空き（小） ［7］：+（極小） ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［1］
| ［SAFETY MARKER］ | セーフティーゾーンマーカーの枠の種類を選択します。 ［1］：ボックス ［2］：コーナー枠 ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［SAFETY AREA］ | セーフティーゾーンマーカーの大きさを設定します。 ［80］…［100%］（1%ステップ、縦横の比率は一定） 工場出荷値：［90%］
| ［FRAME MARK］ | フレームマーカーの有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FRAME SIG］ | フレームマーカーの画角を設定します。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］ 工場出荷値：［2.39:1］
| ［FRAME COLOR］ | フレームマーカーの色を設定します。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 工場出荷値：［WHITE］
| ［FRAME LEVEL］ | フレームマーカーの外側のレベル設定をします。 ［0%］…［100%］（10%ステップ） 工場出荷値：［100%］
| ［USER BOX］ | ユーザーボックス表示の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［USER BOX WIDTH］ | ユーザーボックスの幅を設定します。 ［1］…［100］ 工場出荷値：［13］
| ［USER BOX HEIGHT］ | ユーザーボックスの高さを設定します。 ［1］…［100］ 工場出荷値：［13］
| ［USER BOX H POS］ | ユーザーボックスのセンターの水平位置を設定します。 ［−50］…［50］ 工場出荷値：［0］
| ［USER BOX V POS］ | ユーザーボックスのセンターの垂直位置を設定します。 ［−50］…［50］ 工場出荷値：［0］
| ［MARKER OUT SEL］ | マーカー表示の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］
［VF FOCUS ASSIST］ | ［EXPAND SW］ | 拡大表示機能の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［- POS］ | 拡大表示のとき、ソース信号位置を調整します。 ［0］…［8］ 工場出荷値：［4］
| ［- VALUE］ | 拡大率を調整します。 ［x2］、［x3］、［x4］ 工場出荷値：［x2］
| ［- MODE］ | 拡大表示機能のモードを設定します。 ［10SEC］、［HOLD］、［UNTIL REC］ 工場出荷値：［10SEC］
| ［IN COLOR/SQ./MONO SW］ | アドバンスドアシスト機能（ピーキングとフォーカススクエア）の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［- FOCUS IN COLOR SW］ | ピーキング機能の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［-- PEAKING VALUE］ | ピーキング機能のモードを設定します。 ［LOW］、［MID］、［HIGH］ 工場出荷値：［MID］
| ［-- COLOR SEL］ | ピーキング機能の色を設定します。 ［RED］、［GREEN］、［WHITE］ 工場出荷値：［RED］
| ［- FOCUS SQUARES SW］ | フォーカススクエア機能の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［- MONO SW］ | ［IN COLOR/SQ./MONO SW］が［ON］のとき、モノクロ表示機能の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FOCUS BAR SW］ | フォーカスバー表示機能の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［IN COLOR/SQ./MONO OUT SEL］ | アドバンスドアシスト機能の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］
| ［FOCUS BAR OUT SEL］ | フォーカスバー表示の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］
［VF EI ASSIST］ | ［ZEBRA SW］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力にゼブラ信号を重畳するかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［ZEBRA1 DETECT］ | ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［80%］
| ［ZEBRA2 DETECT］ | ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［100%］
| ［ZEBRA2 MODE］ | ゼブラパターン2の有効/無効の切り替え、および［SPOT］を選択します。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［ZEBRA OUT SEL］ | ゼブラ表示の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］
| ［WFM SW］ | ウェーブフォームモニターの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］/［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［- TYPE］ | ウェーブフォームモニタの表示形式を設定します。 ［Y］、［YGBR］ 工場出荷値：［Y］
| ［- TRANSPARENCE］ | ウェーブフォームモニター表示の透過率を設定します。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 工場出荷値：［50%］
| ［Y GET SW］ | Y GET表示機能の有効/無効を選択します。 ［Y GET SW］が［ON］に設定されているときは、ユーザーボックス機能は動作しません。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［- UNIT］ | ［MAIN COLOR］が［V-Log］に設定されているときの［Y GET］表示単位を設定します。 ［STOP］、［%］ 工場出荷値：［STOP］
| ［- AREA SIZE］ | Y GET表示機能で検知するエリアのサイズを設定します。 ［S］、［M］、［L］ 工場出荷値：［M］
| ［FALSE COLOR SW］ | フォールスカラーの表示を設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［WFM OUT SEL］ | ウェーブフォームモニター表示の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］
| ［FALSE COLOR OUT SEL］ | フォールスカラー表示の出力先を選択します。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 工場出荷値：［VF & VF SDI］

ページトップへ戻る