- トップページ
- メニュー操作
- 設定メニューの構成
- メニュー構成

# メニュー構成

設定メニューは次のように構成されています。

［SYSTEM SETTINGS］ | システム全般の設定をします。 システム周波数、ライン数の設定、記録フォーマットおよび記録の方式はここで設定します。
［CAMERA SETTINGS］ | カメラ映像の細かな画質調整の設定や、カメラの操作を設定します。シーンファイルとしても取り扱われる項目です。 なお、工場出荷時の設定では、細かな画質調整項目は限定されています。［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］で［ON］に設定すると、全ての項目の操作ができます。
［REC SETTINGS］ | 本機の記録機能の各種設定項目です。
［AUDIO SETTINGS］ | 音声記録の各種設定項目です。
［OUTPUT SETTINGS］ | 映像出力端子の出力映像の表示内容を設定します。
［FILE］ | メニュー設定データのSDメモリーカードの読み書きや、レンズファイルなど、ファイル関連の操作をします。将来バージョンアップ対応予定です。
［PERIPHERAL］ | ネットワークやGPSなど周辺機器と連携して使用する機能に関する設定をします。

## 拡張（［Enhanced］）メニューについて

本機には、カメラ映像の細かな画質調整ができる拡張（［Enhanced］）メニューを備えています。

工場出荷時の設定では拡張メニューは表示されていません。拡張メニューの項目を表示するには、［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］で［ON］に設定してください。

メニューの一覧にの表示がある項目が拡張メニューです。

［MAIN COLOR］が［V-Log］または［3D LUT］ のとき、［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］の設定は［OFF］に固定されます。

ページトップへ戻る