- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- デュアルレコーディング

# デュアルレコーディング

本機には、2つのレコーダーが内蔵されています。

サブスロット

メインスロット

#### メインレコーダー

カードスロット | expressP2メモリーカードスロット×2
使用可能メモリーカード | expressP2メモリーカード P2メモリーカード（制限があります）

- 4KフォーマットやProResフォーマット、［AVC-Intra2K 444］、［AVC-Intra444］、［AVC-Intra200］の各フォーマット、バリアブルフレームレート機能が有効になっているときはP2メモリーカードは使用できません。

- 2 GBのP2メモリーカードは使用できません。

- 1080/59.94Pや1080/50PのときはR、A、EシリーズのP2メモリーカードは使用できません。

#### サブレコーダー

カードスロット | microP2メモリーカードスロット×2
使用可能メモリーカード | microP2メモリーカード

- サブレコーダーで、プロキシーデータを同時に記録できます。（制限があります）

- サブレコーダーの動作モードは2種類あります。［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［SYSTEM MODE］→［VFR SUB REC］で設定します。

  - ［NORMAL+Audio］：システム周波数のフレームで記録します。オーディオ信号も記録します。

  - ［VFR up to 60p（50p）］：メインレコーダーの［VFR］設定に同期して、バリアブルフレームレートで記録します。［VFR］が［ON］設定のとき、オーディオ信号を記録しません。

  次のいずれかの場合は、［NORMAL+Audio］に固定されます。

  - ［HIGH SPEED］：［ON（1-fps）］

  - ［SUB CODEC］：［AVC-LongG50］または［AVC-LongG25］

- サブレコーダーのみの記録はできません。

ファイル名形式
ページトップへ戻る