- トップページ
- メンテナンス
- 本機搭載ファームウェアのアップデート
- ファームウェアのバージョンアップ方法

# ファームウェアのバージョンアップ方法

バージョンアップにはSDメモリーカードが必要です。

SDメモリーカードは、本機またはP2 Viewer Plusでフォーマットしてください。

図1

Webサイトより、ファームウェアをダウンロードする。

https://panasonic.biz/cns/sav/

ダウンロードしたファームウェアを、SDメモリーカードに保存する。

ファームウェアを入れたSDメモリーカードを、レコーディングモジュールのSDメモリーカードスロットに挿入する。

電源を入れる。

〈INFO〉ボタンを押し、INFO画面を表示する。（図1）

［VERSION］を選択する。

ジョグダイヤルボタンを押す。

［UPDATE］が表示されたら、［UPDATE］→［OK］を選択する。

ファームウェアのアップデートが開始されます。終了するまで、電源は切らないでください。

NOTE

- アップデートに要する時間は約60分です。アップデート中は途切れることなく電源の供給が必要です。バッテリーではなく外部DC電源をご使用ください。

- アップデート中（カードアクセスLED点滅中）はSDメモリーカードを抜かないでください。本体との通信が遮断され、故障のおそれがあります。

- カメラモジュールおよびレコーディングモジュールをアップデートするときは、ビューファインダーの接続ケーブルを外してください。

ページトップへ戻る