- トップページ
- ビューファインダー
- 便利な撮影機能
- ゼブラパターンの表示

# ゼブラパターンの表示

本機は2種類のゼブラパターンを表示できます。

ゼブラパターンを表示するレベルは、［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［VF EI ASSIST］→［ZEBRA］で設定できます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ZEBRA SW］ | 〈VF〉端子および〈VF SDI〉端子からの出力にゼブラ信号を重畳するかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［ZEBRA1 DETECT］ | ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［80%］
［ZEBRA2 DETECT］ | ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［100%］
［ZEBRA2 MODE］ | ゼブラパターン2の有効/無効の切り替え、および［SPOT］を選択します。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］

［SPOT］：［ZEBRA1 DETECT］の設定値から、［ZEBRA2 DETECT］の設定値までの映像レベルが、ゼブラパターンで表示されます。

［ZEBRA2］

映像レベル

［ON］

［OFF］

［SPOT］

［109%］

［ZEBRA2 DETECT］

［ZEBRA1 DETECT］

［0%］

ページトップへ戻る