- トップページ
- 音声記録
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 録音レベルの調整

# 録音レベルの調整

手動調整と自動調整があります。

## 自動で調整する

音声チャンネル1/2に録音されるレベルを自動調整します。音声チャンネル1/2を［FRONT］に設定している場合、音声チャンネル3/4も同様に設定できます。

〈HOME〉ボタンを押し、HOME画面を表示する。

［SYSTEM］→［AUDIO］で［AUDIO IN］を選択する。

［FRONT1 LEVEL］または［FRONT2 LEVEL］で［AUTO］を選択する。

## 手動で調整する

音声チャンネル1/2に録音されるレベルを手動調整します。音声チャンネル1/2を［FRONT］に設定している場合、音声チャンネル3/4も同様に設定できます。

〈HOME〉ボタンを押し、HOME画面を表示する。

［SYSTEM］→［AUDIO］で［AUDIO IN］を設定する。

［CH3/4］になっているときは、［to CH1/2］で［CH1/2］に切り替えてください。

［FRONT1 LEVEL］または［FRONT2 LEVEL］で［MANUAL］を選択する。

［AUTO］を選択していると、［VOL］画面に［A］と表示され、手動調整ができません。

［SYSTEM］→［AUDIO］で［AUDIO VOL］を選択する。

音声チャンネルレベルメーターの表示を見ながら、［FRONT1+］/［FRONT1−］または［FRONT2+］/［FRONT2−］またはジョグダイヤルボタンを回して調整する。

上段のバー（0 dB）を超えると赤いバー表示が点灯し、入力音量が過大であることを示します。最大でも0 dBまでにならないように調整してください。

ジョグダイヤルボタン操作では両方チャンネルのレベルが同時に増減します。［AUTO］の場合は増減しません。

#### 記録基準レベルについて

［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［AUDIO LEVEL］→［HEADROOM］で［18dB］または［20dB］を選択できます。

チャンネル1～チャンネル4の共通設定です。

NOTE

- レベル調整を［MANUAL］にする場合、［MENU］→［SYSTEM SETTING］→［SYSTEM MODE］→［AUDIO LEVEL］で［FRONT1 LIMITER］/［FRONT2 LIMITER］/［REAR1 LIMITER］/［REAR2 LIMITER］を有効にするかどうかを設定してください。工場出荷時は、［OFF］に設定されています。

ページトップへ戻る