- トップページ
- その他の便利な機能
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部ロックさせる

# タイムコードを外部ロックさせる

本機の内部タイムコードジェネレーターを外部ジェネレーターにロックさせることができます。

## 外部ロックさせるための接続例

図のように、リファレンスビデオ信号と基準タイムコードの両方を接続します。

〈GENLOCK IN〉端子

リファレンスビデオ信号

基準タイムコード

〈TC IN/OUT〉端子

## 外部ロックの操作手順

次の手順で、タイムコードを外部ロックさせます。

〈TC〉ボタンを押して、TC画面を表示する。

タイムコード表示から、［Free/Rec］で［Free Run］を選択する。

［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［TC IN/OUT SEL］で［TC IN］を選択する。

〈TC IN/OUT〉端子から外部タイムコードを入力する。

TC画面に［SLAVE］と表示されます。

HOME画面の［TCG］の文字が白黒反転表示されます。

- リファレンスビデオ信号は、システムの信号フォーマット（［FREQUENCY］、［PIXEL］）と同一のSDI信号を入力してください。

- システム周波数が59.94p、50pのとき、タイムコードは1フィールドずれる場合があります。

- ゲンロックの入力基準信号が乱れた場合、正常に記録できません。ビューファインダー画面に［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG］が表示され、クリップが分割されます。また、タイムコードの連続性も保証されません。信号が正常に戻ると記録を再開します。

- 外部ロックの操作をすると、タイムコードは瞬時に外部のタイムコードにロックし、外部タイムコードの値と同じ値がカウンター表示部に表示されます。シンクジェネレーターが安定するまでの数秒間は、記録モードにしないでください。なお、タイムコードは〈TC IN/OUT〉端子信号にロックします。

- 一度、スレーブすると〈TC IN/OUT〉端子や〈GENLOCK IN〉端子の入力がなくなっても、スレーブ状態を継続します。ただし、次の場合はスレーブ状態が解除されます。

  - ［TC SET］を行った場合

  - 電源を切った場合

  - ［DF］/［NDF］を切り替えた場合

  - ［Rec Run］にした場合

  - バリアブルフレームレートの場合

- SDI入力のタイムコードをスレーブロックできません。

- ユーザーズビットはタイムコードのスレーブ状態に関係なくUB画面の［UB MODE］で［EXT INPUT］を選択すると、〈TC IN/OUT〉端子に入力されたユーザーズビットに合わせることができます。このとき［UBG］の文字が白黒反転します。

## 外部ロック中に、電源をバッテリーから外部電源に切り替えるときのお願い

タイムコードジェネレーターの電源の連続性を保つため、〈DC IN〉端子に外部電源を接続してから、バッテリーを抜いてください。バッテリーを先に抜いたときは、タイムコードの外部ロックの連続性は保証されません。

ページトップへ戻る