- トップページ
- 音声記録
- 音声入力の準備
- オーディオ機器を使用する場合

# オーディオ機器を使用する場合

1. 〈AUDIO IN 1〉端子

2. 〈AUDIO IN 2〉端子

3. 〈LINE〉/〈MIC〉スイッチ

オーディオ機器とレコーディングモジュールの〈AUDIO IN 1〉端子または〈AUDIO IN 2〉端子をXLRケーブルで接続する。

XLRケーブルを接続したチャンネルに応じて、コントロールパネルの音声入力で［REAR］を選択する。

〈AUDIO IN 1〉端子または〈AUDIO IN 2〉端子にある〈LINE〉/〈MIC〉スイッチを〈LINE〉に切り替える。

## コントロールパネルの設定

〈HOME〉ボタンを押し、HOME画面を表示する。

［SYSTEM］→［AUDIO］で［AUDIO IN］を選択する。

［CH1/2 IN］で［REAR］を選択する。

自動的に、［CH3/4 IN］が、［FRONT］に設定されます。

NOTE

- 入力信号がデジタル音声（AES/EBUフォーマット）のときは、［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［AUDIO INPUT］→［AES/EBU IN］を［ON］に設定します。4チャンネルともデジタル入力となり、音声入力の設定やレベル調整は無効になります。

ページトップへ戻る