- トップページ
- 仕様
- 定格
- 定格

# 定格

## 総合

電源 DC 12 V（11.0 V – 17.0 V） 消費電力 99 W（全てのアクセサリーを接続し、各出力端子の最大供給時の最大電力）

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～85%（相対湿度）
保存温度 | −20 ℃～60 ℃
質量 | 約5.0 kg（付属品を除く）
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 本体のみ 179.0 mm×230.5 mm×347.0 mm （突起部分および付属品を除く）

- カメラモジュールの〈DC OUT〉端子、〈VF〉端子、〈LENS〉端子および、レコーディングモジュールの〈DC OUT/RS〉端子、〈USB HOST〉端子の各端子から取り出す電力の合計が、30 Wを超えないようにしてください。

## カメラ部

撮像素子 | スーパー35 mm、MOS、890万画素
画素数 | 総画素数 約1030万画素 有効画素数 約890万画素
レンズマウント | 35 mm、PLマウント
光学フィルター | NDフィルター 〈1〉：〈CLEAR〉、〈2〉：〈0.6ND〉、〈3〉：〈1.2ND〉、〈4〉：〈1.8ND〉
ゲイン切り替え | ［ISO］モード ISO200～ISO12800 ［dB］モード 0 dB～24 dB（3 dBステップ）
シャッタースピード | ［deg］モード 1.0 deg～358 deg（0.5 degステップ） ［sec］モード 1/24秒～1/250秒（24p時）

## メモリーカードレコーダー部

記録メディア | expressP2メモリーカード、P2メモリーカード、microP2メモリーカード
記録画素数 | 4096×2160、3840×2160、2048×1080、1920×1080
記録フレームレート（最大） | 4K 100p/120p HD 100p/120p
システム周波数 | 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、59.94i、50i
記録フォーマット（メインレコーダー） | AVC-Intra 4K 444/AVC-Intra 4K 422/AVC-Intra 4K-LT/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra 444/AVC-Intra 200/AVC-Intra 422/AVC-Intra 100/ProRes 4444 XQ/ProRes 4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT
記録フォーマット（サブレコーダー） | AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra 422/AVC-Intra 100/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25
記録ビデオ信号 | 4096×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 2048×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i
記録再生時間（［MAIN CODEC］） | expressP2メモリーカード256 GB使用時 AVC-Intra 4K 444、24p 約45分 AVC-Intra 4K 422、［VFR］：［ON］、50 fps/60 fps 約36分 AVC-Intra 4K 422、［VFR］：［OFF］、24p 約90分 AVC-Intra 4K-LT、［VFR］：［ON］、100 fps/120 fps 約32分 AVC-Intra 100、［VFR］：［ON］、100 fps/120 fps 約64 分 ProRes 422 HQ、［VFR］：［ON］、60 fps 約60分
1クリップとして連続記録したときのものです。記録するクリップ数によっては全体の記録時間は短くなる場合があります。
記録再生時間（［SUB CODEC］） | microP2メモリーカード64 GB使用時 AVC-Intra 2K 422、25.00p/29.97p 約64分 AVC-Intra 100、25.00p/29.97p 約64分 AVC-LongG 50、25.00p/29.97p 約128分 AVC-LongG 25、25.00p/29.97p 約256分
1クリップとして連続記録したときのものです。記録するクリップ数によっては全体の記録時間は短くなる場合があります。

## デジタルビデオ部

量子化ビット数 | 12 bit（AVC-Intra 4K 444/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 444）、10 bit（その他）
ビデオ圧縮方式 | AVC-Intra 4K 444/AVC-Intra 4K 422/AVC-Intra 4K-LT/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra 444/AVC-Intra 200/AVC-Intra 422/AVC-Intra 100 MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25 MPEG-4 AVC/H.264 ProRes 4444 XQ/ProRes 4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT Apple ProRes

## デジタルオーディオ部

記録オーディオ信号 | 48 kHz/24 bit、4CH
ヘッドルーム | 18 dB/20 dBメニュー切り替え可

## プロキシー部

ファイルフォーマット | MOV
ビデオ圧縮フォーマット | H.264/AVC High Profile
オーディオ圧縮フォーマット | LPCM
記録時間（1 GBあたり）の目安 | 約25分
連続記録した場合の参考値です。 記録時間はシーンやクリップ数によって異なります。

## ビデオ入出力部

〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω（4本で1セット）
〈MON OUT1〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈MON OUT2〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈VF SDI〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω

## オーディオ入出力部

〈AUDIO IN 1〉/〈AUDIO IN 2〉端子 | XLR×2、3ピン 〈LINE〉/〈MIC〉/〈MIC+48V〉/〈AES〉切り替え式
〈MIC IN〉端子 | XLR×1、5ピン
〈PHONES〉端子 | ステレオミニジャック
スピーカー | 丸形20 mm径×1

## ビューファインダー

表示パネル | OLED（有機EL）0.7型、276万ドット
映像入力方式 | 1080/59.94p、1080/50p、1080/60p

## その他入出力部

〈GENLOCK IN〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 入力/出力切り替え 入力：0.5 V～8 V［p-p］、10 kΩ 出力：2.0 V±0.5 V［p-p］、ローインピーダンス
〈DC IN〉端子 | XLR×1、4ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）
〈DC OUT/RS〉端子 | 4ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）、最大出力電流1.0 A
〈DC OUT〉端子 | 2ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）、最大出力電流1.0 A
〈LENS〉端子 | 12ピン、4ピン×2
〈VF〉端子 | 14ピン
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB2.0〉端子（デバイス） | タイプBコネクター、4ピン
〈USB2.0〉端子（ホスト） | タイプAコネクター、4ピン
〈EXT〉端子 | 50ピン、外部記録専用（将来対応予定）
コントロールパネル（LCD） | 3.5型QHDカラーモニター（約156万ドット）

ページトップへ戻る