- トップページ
- その他の便利な機能
- USERボタンへの機能割り当て
- 選択できる機能について

# 選択できる機能について

項目 | 内容
--- | ---
［INHIBIT］ | 機能を割り当てません。
［SIX USER BUTTONS］ | コントロールパネル操作ボタンをUSERボタンとして使用するときに、USER〈1〉～〈4〉ボタンに対して設定します。
［AWB］ | オートホワイトバランス機能を割り当てます。
［ABB］ | オートブラックバランス機能を割り当てます。
［Y GET］ | 中央付近に表示された四角いマーカーで示す位置の映像の輝度レベルを表示させる機能を割り当てます。
［EXPAND］ | 拡大機能を割り当てます。
［IN COLOR/SQ./MONO］ | フォーカスインカラー機能、フォーカススクエア機能、モノクロ表示機能の入/切を切り替えます。
［WFM］ | ビューファインダーの波形表示の有効/無効を切り替えます。
［BARS］ | カラーバー表示機能を割り当てます。
［FRAME LINE］ | ふち取り表示機能の表示/非表示を切り替えます。
［FALSE COLOR］ | フォールスカラーモードの有効/無効を切り替えます。
［VF COLOR］ | ビューファインダーおよび〈VF SDI〉端子からの出力イメージを切り替えます。
［MON1 COLOR］ | 〈MON OUT1〉端子からの出力イメージを切り替えます。
［MON2 COLOR］ | 〈MON OUT2〉端子からの出力イメージを切り替えます。
［VF DESQUEEZE］ | ビューファインダーおよび〈VF SDI〉端子からの出力に対してディスクイーズ機能の入/切を切り替えます。
［VF IMAGE INVERT］ | ビューファインダーおよび〈VF SDI〉端子からの出力に対して反転表示機能の入/切を切り替えます。
［SMOOTH MODE］ | スムーズモード機能を割り当てます。
［TEXT MEMO］ | テキストメモ機能を割り当てます。
［SHOT MARK］ | ショットマーク機能を割り当てます。
［MAIN SLOT SEL］ | メインスロットにカードを複数挿入しているとき、記録対象のカードを切り替える機能を割り当てます。
［SUB SLOT SEL］ | サブスロットにカードを複数挿入しているとき、記録対象のカードを切り替える機能を割り当てます。
［REC SW］ | 〈REC〉ボタンの機能を割り当てます。
［AUDIO MON VOL］ | 音声のモニター出力を調整する画面をコントロールパネルに呼び出します。
［AUDIO IN VOL］ | 音声の入力を調整する画面をコントロールパネルに呼び出します。
［VFR SW］ | バリアブルフレームレート機能の有効/無効を切り替えます。
［CHECK LAST CLIP START］ | 電源を入れた後にメインレコーダーで記録したクリップの中で、最新のクリップの先頭5秒間を再生します。 HOME画面またはVIEW画面でのみ有効です。
［CHECK LAST CLIP END］ | 電源を入れた後にメインレコーダーで記録したクリップの中で、最新のクリップの終端5秒間を再生します。 HOME画面またはVIEW画面でのみ有効です。

NOTE

- ［USER5］～［USER10］には次の機能のみ割り当てることができます。

  ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］

ページトップへ戻る