- トップページ
- その他の便利な機能
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの入力方法

# ユーザーズビットの入力方法

ユーザーズビットを設定することにより、16進数8桁までのメモ（日付、時刻）などの情報を記録できます。

〈TC〉ボタンを押して、TC画面を表示する。

ユーザーズビット表示から、［UB MODE］で［User］を選択する。

［SET］を選択する。

［TC SET］画面が表示されます。

ジョグダイヤルボタンでユーザーズビットを設定する。

ジョグダイヤルボタンを押し、ユーザーズビットの設定値を確定する。

NOTE

- ジョグダイヤルボタンを押さずにユーザーズビット設定画面を終了した場合は、設定した値は無効になります。

## ユーザーズビットのメモリー機能について

ユーザーズビットの設定内容は、自動的に記録され、電源を切っても保持されます。

## フレームレート情報

フレームレート、および映像のプルダウンと、タイムコード・ユーザーズビットの関係は次のようになっています。

メディア管理情報

固定値

右6桁の検算情報

更新フレームフラグ、有効フレームフラグ

RECマーク

シーケンスNo.

24P：0～4

上記以外：F固定

カメラ映像モード

例）

（撮影中）

（VFR 30PNまたはover 60P）

（VFR over 60P）

（VFR 24PN撮影中）

（VFR 25PNまたはover 50P）

ページトップへ戻る