- トップページ
- 各部の名称
- カメラモジュール
- 前面部

# 前面部

1. アクセサリー取り付け穴

   アクセサリーを取り付けます。

   - 取り付け穴サイズ

     - 3/8-16 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

2. レンズケーブル/マイクケーブルクランプ

   レンズケーブルやマイクケーブルを固定するためのクランプです。

3. レンズマウント

   レンズを取り付けます。

4. 〈FILTER〉つまみ

   被写体の照度に合わせてフィルターを選択します。

   〈1〉〈CLEAR〉：NDフィルターを使用しません。

   〈2〉〈0.6ND〉：MOSセンサーに入る光の量を1/4にします。

   〈3〉〈1.2ND〉：MOSセンサーに入る光の量を1/16にします。

   〈4〉〈1.8ND〉：MOSセンサーに入る光の量を1/64にします。

5. レンズ固定レバー

   レンズをレンズマウントに取り付けた後、レバーを締めてレンズを固定します。

6. マウントキャップ

   レンズを取り付けていないときは、キャップを取り付けます。

ページトップへ戻る