- トップページ
- 準備
- モジュールの組み立て
- HDカラービューファインダーの取り付け

# HDカラービューファインダーの取り付け

ロック

解除

図1

図2

スライダーユニットをカメラモジュール上面のビューファインダー取り付け穴に付属ねじ（2本）で取り付ける。（図1）

スライダーユニットに、ビューファインダー本体のプレートを上方よりスライドさせる。（図2）

ビューファインダーのロックレバーは前方に倒して解除しておいてください。

ロックレバーを後方に倒して、ロックする。

付属の接続ケーブルを、ビューファインダーの接続端子とカメラモジュールの〈VF〉端子に接続する。

コネクターの赤いマークを合わせて接続してください。

## 取り外すには

1. ストッパー

接続ケーブルを外す。

ロックレバーを前方に倒して、ロックを解除する。

ストッパーを引きながら、ビューファインダー本体を上方へ持ち上げる。

スライダーユニットの固定ねじを外す。

ページトップへ戻る