- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- 特殊な記録機能について
- プリレック

# プリレック

記録開始の操作をした時点より一定時間前（約3秒前）からの映像と音声を記録します。

記録開始の操作

記録停止の操作

（時間）

実際の記録時間

プリレック時間

［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］→［PRE REC MODE］で［ON］に設定する。

- ［HOME］画面に［P-REC］と表示されます。

〈REC〉ボタンを押す。

- ［HOME］画面の［P-REC］表示が赤く点灯します。

NOTE

- 次の場合、設定時間どおりの映像、音声が記録できないことがあります。

  - 電源を入れた直後

  - 設定メニューで記録関連の設定を変えた後

  - P2カードを挿入した直後

  - 再生した後

  - ［VFR］設定を変更したとき（［VFR］の［ON］/［OFF］切り替えや［FPS］設定を変更したとき）

  - ［WINDOW BURN］を設定して［PREVIEW］した直後

  - 記録停止後、カードへの書き込みが終了するまでの間

- 次の場合、プリレック機能は動作しません。

  - ［SUB CODEC］設定が［AVC-LongG50］や［AVC-LongG25］、またはプロキシーデータ記録を選んでいるとき

  - インターバル記録、ワンショット記録を設定しているとき

  - ［MAIN CODEC］設定がProResフォーマットで、［HIGH SPEED］設定が［ON］のとき

  - ［MAIN CODEC］設定が［ProRes 4444 XQ］または［ProRes 4444］のとき

  - V-RAWレコーダーを接続しているとき

ページトップへ戻る