- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- インカメラグレーディング
- 設定による制御の組み合わせ

# 設定による制御の組み合わせ

［MAIN COLOR］ | ［Grading SEL］ | ［SUB COLOR］ | ［3D LUT］ | ［CDL］ | 出力画調
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［MON 1］ ［MON 2］ | ［EVF］ | ［VF SDI］
［V-Log］ | ［External App］/［Internal］ | ［V-Log］ | ［OFF］/［V-709］/［Loaded File］ | ［ON］/［OFF］ | V-Log Grading | V-Log Grading V-709 LCC | Same As VF/V-Log
［Grading］
［OFF］ | ［V-Log］ | ［OFF］ | ［OFF］ | V-Log V-709 | V-Log V-709 LCC
［V-709］
［V-709］ | ［OFF］ | ［V-709］ | ［OFF］ | ［OFF］ | V-709 | V-709 | Same As VF
［3D LUT］ | ［OFF］ | ［3D LUT］ | ［OFF］ | ［OFF］ | 3D LUT | 3D LUT

［MAIN COLOR］が［V-Log］または［3D LUT］のとき、［MENU］→［CAMERA SETTINGS］→［Enhanced］→［Enhanced SW］の設定は［OFF］に固定されます。

［Grading SEL］が［External App］のとき、ネットワークで接続されたパーソナルコンピューターのカラーグレーディングアプリケーションから制御します。 ［Grading SEL］が［Internal］のとき、コントロールパネルから制御します。

記録動作中でも、CDLによるカラーグレーディング操作ができます。.cdlファイルとして記録されるCDLパラメーター値は記録停止時の値になります。

記録停止直前にカラーグレーディングを操作すると、ファイル記録された制御パラメーターと映像に反映された制御パラメーターが一致しないことがあります。

記録されたV-Log映像を再生する場合、出力画調の設定に合わせた画調が出力されます。

設定がGradingの場合は、再生されるクリップと同時に保存された.vltや.cdlではなく、現在カメラ内部に設定されている.vltとCDLパラメーターが適用されます。

#### 記録されたV-Log映像を再生するとき

出力画調で出力する場合

- ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［COLOR SETTING］→［PLAYBACK GRADING］で［OFF］を選択します。

- ［MON 1］/［MON 2］/［VF］/［VF SDI］の設定が［Grading］になっている出力のみ反映されます。

P2カードに記録された制御パラメーターで出力する場合

- ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［COLOR SETTING］→［PLAYBACK GRADING］で［ON］を選択します。

- ［MON 1］/［MON 2］/［VF］/［VF SDI］の設定に関わらず全ての出力に反映されます。

NOTE

- VARICAM 35でV-RAWレコーダーの再生をするとき

  ［PLAYBACK GRADING］を［ON］にしても保存された制御パラメーターによる画調は行われません。

- VARICAM 35で記録された［V-709］設定以外の［3D LUT］ファイルが付属したV-Log映像

  VARICAM HSでは、［PLAYBACK GRADING］を［ON］にしても保存された制御パラメーターによる画調は行われません。

ページトップへ戻る