- トップページ
- コントロールパネル
- PLAY画面

# PLAY画面

記録した映像を再生する画面です。

ジョグダイヤルボタンを回すと、クリップを選択できます。

ジョグダイヤルボタンを押すと、中央で選択されているクリップを再生します。

クリップの終端で、リスト表示に戻ります。

再生中に、ジョグダイヤルボタンを押すと、一時停止します。

再生中にジョグダイヤルボタンを回すと、4倍速で早送り/早戻し動作を行います。さらに同じ方向にジョグダイヤルボタンを回すと、16倍速で早送り/早戻し動作を行います。

再生中にコントロールパネル操作ボタン（［REPAIR］）を押すと、再生を停止します。

［SLOT］ | メインレコーダーとサブレコーダーを切り替えます。 左上に、選択しているレコーダーを表示します。 ［M］：メインレコーダー ［S］：サブレコーダー
［DEL/FORMAT］ | 選択したクリップを削除したり、カードをフォーマットします。
［COPY］ | 選択したクリップをコピーします。
［SORT］ | クリップを一覧表示するときの条件を設定します。
［REPAIR］ | 対象のクリップ（ファイル）を選択し修復します。
［PROPERTY］ | 中央で選択されているクリップのプロパティーを表示します。

［MAIN CODEC］がProResフォーマットで、［HIGH SPEED］が［ON］に設定されているときは、再生操作ができません。

［USER CLIP NAME］設定が［TYPE3］のとき、リスト表示は［USER CLIP NAME］の先頭15文字になります。

ページトップへ戻る