- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- 特殊な記録機能について
- ワンショット記録

# ワンショット記録

設定した時間単位で一度だけ記録します。

［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］→［REC MODE］で［ONE SHOT］に設定する。

- ［SUB CODEC］設定が［AVC-LongG50］や［AVC-LongG25］、またはプロキシーデータ記録を選んでいるときは、ワンショット記録はできません。

- ［VFR］を設定しているときは、ワンショット記録はできません

［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］で次の関連項目を設定する。

- ［REC TIME］：1回あたりの記録時間

- ［START DELAY］：〈REC〉ボタンを押してから最初の記録を開始するまでの遅延時間

〈REC〉ボタンを押す。

- 手順2で設定した時間で記録し、記録一時停止になります。

- 停止するには、次のいずれかの操作を行います。

  - 〈REC〉ボタンを2秒以上、長押しする。1回記録の動作をした後停止します。

  - 〈HOME〉ボタンを2秒以上、長押しする。

- 設定を解除するには、［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］→［REC MODE］で［NORMAL］に設定します。

- 表示窓の右上およびビューファインダーや液晶モニターの右部に、次のように表示されます。

  - 記録中：［i REC］赤色に点灯

  - 一時停止中：［i REC］赤白反転

  - 停止中：［i］黒文字

NOTE

- ワンショット記録モードで動作中、記録対象となっているスロットのカードアクセスLEDはオレンジ色に点滅します。このP2カードは取り出さないでください。もし、抜いてしまった場合はクリップを修復してください。ただし、修復した場合でも、記録した最後の3～4秒間（P2カードをまたいだ記録中に取り出した場合は最大10秒間ほど）の映像が失われることがあります。

- プリレックは動作しません。

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのファイルとなります。

- 連続でワンショット記録する場合、記録動作の受け付けが遅くなることがあります。

ページトップへ戻る