- トップページ
- ビューファインダー
- ビューファインダーの調整と設定
- 調整方法

# 調整方法

1. ロックレバー（左右位置）

2. ロックレバー（前後位置）

3. 視度調整リング

4. ズームリング

#### 左右位置調整

ロックレバー（左右位置）をゆるめる。

ビューファインダーを左右にスライドさせる。

見やすい位置に調整してください。

ロックレバー（左右位置）をロックする。

#### 前後位置調整

ロックレバー（前後位置）をゆるめる。

ビューファインダーを前後にスライドさせる。

見やすい位置に調整してください。

ロックレバー（前後位置）をロックする。

#### 視度調整

上部ボタンを押しながら、視度調整リングを回す。

視度調整範囲：−3.6 D～+1.4 D

#### ズーム調整

ズームリングを回して調整する。

映像を確認しながら、見やすい画角に調整してください。

調整はフォーカスを合わせるときに行ってください。

拡大した画像の画面周辺に、ケラレが発生することがあります。

ページトップへ戻る