- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- インカメラグレーディング
- グレーディング機能

# グレーディング機能

［CDL］：

- ［Slope］、［Offset］、［Power］（RGB独立）、［Saturation］（RGB共通）で制御します。

- 本体のコントロールパネルでリアルタイムに制御できます。

- 制御パラメーターはファイル化され、映像などとともにP2カードに記録されます。

  SDメモリーカードへの保存もできます。

- ファイルの拡張子は、.cdlです。

［3D LUT］：

- 17グリッドの［3D LUT］ファイルで制御します。

- SDメモリーカード経由で、カメラ内へアップロードします。

  SDメモリーカードへの保存もできます。

- 制御パラメーターはファイル化され、映像などとともにP2カードに記録されます。

- ファイルの拡張子は、.vltです。

ページトップへ戻る