- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- P2カードについて
- P2カードを取り出す

# P2カードを取り出す

図1

図2

カードスロットカバーを開ける。

カードを取り外す。

- expressP2メモリーカードの場合

  - メインスロットロックスイッチを左へスライドさせロックを解除します。

  - イジェクトボタンを起こしてから（図1）、押し込みます。（図2）

- microP2メモリーカードの場合

  - microP2メモリーカードをさらに本体側へ押し込み、離します。

  - microP2メモリーカードが挿入口から浮いてくるので、microP2メモリーカードを引き抜きます。

NOTE

- アクセス中や挿入後、認識中（カードアクセスLEDがオレンジ色に点滅）に、P2カードを取り出さないでください。故障の原因になります。

- 万一、アクセス中のP2カードを取り出した場合、ビューファインダー画面に［TURN POWER OFF］と表示され、ワーニングランプなどでワーニング表示を行います。また、カードアクセスLEDは、全てオレンジ色の早い点滅となります。一度、電源を切ってください。（ワーニングシステム）

- アクセス中に取り出されたP2カードは、クリップが不正規の状態になることがあります。クリップを確認のうえ、修復してください。

- フォーマット中のP2カードを取り出した場合、取り出したP2カードのフォーマットは保証されません。また、このときビューファインダー画面に［TURN POWER OFF］と表示されます。一度電源を切った後、再度入れて、P2カードのフォーマットをやり直してください。

- 再生中は、ほかのスロットにP2カードを挿入しても認識されず、カードアクセスLEDは点灯しません。再生が終了してから、P2カードの認識を開始します。

- 記録中、空きスロットにP2カードを挿入しても、次の状態ではP2カードがすぐに認識されません。

  - 記録スロットを切り替えた直後

ページトップへ戻る