- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- デュアルレコーディング
- ファイル名形式

# ファイル名形式

［MENU］→［REC SETTINGS］→［FILE NAME STYLE］で記録されるクリップのファイル名の形式を設定できます。

#### ［P2］

録画開始

録画停止

例：［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

分割情報付きファイル名

例：［AVC-Intra100］

［SUB CODEC］

図1

図2

ファイル名形式を［P2］に設定すると、4 GBでファイルが分割されてしまう場合でも分割情報がファイル名に含まれています。（図1）

編集ソフトなどで1クリップとして扱うことができます。

次の場合、4 GBでファイルが分割され、P2ファイル名形式の記録になります。

- 記録メディアのフォーマットがFAT32の場合

  記録メディア | フォーマット
  --- | ---
  P2 | FAT32
  microP2（32 GB） | FAT32

- 記録フォーマットがOP-Atom形式の場合

  ［MAIN CODEC］ | フォーマット
  --- | ---
  ［AVC-Intra200］ | OP-Atom
  ［AVC-Intra100］ | OP-Atom

次の場合、HOME画面のREEL番号とクリップ番号アイコンの横に、メタデータを示す「M」が表示されます。（図2）

- ［FILE NAME STYLE］を［P2］に設定

- ［User Clip Name］を［TYPE3］に設定

#### ［CINE］

録画開始

録画停止

例：［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

ファイル名が同じ

例：［AVC-Intra422］

［SUB CODEC］

図1

図2

1. CAM INDEX

2. REEL番号

3. クリップ番号

4. 日付

5. レコーディングモジュールのシリアル番号から生成されるハッシュタグ

ファイル名形式の［CINE］設定が有効となるのは、4 GBでクリップが分割されない次の条件を満たす場合です。

この条件が満たされない場合は、［FILE NAME STYLE］で［CINE］を設定していても、強制的に［P2］のファイル名形式に切り替わります。アラートが表示されます。確認してください。

- 記録メディアのフォーマットがexFATの場合

  記録メディア | フォーマット
  --- | ---
  expressP2 | exFAT
  microP2（64 GB） | exFAT

- 記録フォーマットがOP-1b形式の場合

  ［MAIN CODEC］ | フォーマット
  --- | ---
  ［AVC-Intra4K 444］ | OP-1b
  ［AVC-Intra4K 422］ | OP-1b
  ［AVC-Intra4K-LT］ | OP-1b
  ［AVC-Intra2K 444］ | OP-1b
  ［AVC-Intra2K 422］ | OP-1b
  ［AVC-Intra444］ | OP-1b
  ［AVC-Intra422］ | OP-1b
  ［ProRes 4444 XQ］ | OP-1b
  ［ProRes 4444］ | OP-1b
  ［ProRes 422 HQ］ | OP-1b
  ［ProRes 422］ | OP-1b
  ［ProRes 422 LT］ | OP-1b

［CINE］が有効な場合は、次のようになります。

- メインレコーダーとサブレコーダーのファイル名は同じとなります。（図1）

- スロットをまたいだ記録はできません。

- メインレコーダーのカードに容量が残っていても、サブレコーダーのカードの容量がなくなると、記録を停止します。

- HOME画面のREEL番号とクリップ番号アイコンの横にファイルを示す「F」が表示されます。（図2）

［P2］の場合でも、［USER CLIP NAME］を［TYPE3］に設定すると、［CINE］ファイル名形式（1～5）が［USER CLIP NAME］としてメタデータに記録されます。

ページトップへ戻る