- トップページ
- 延長モジュール
- 延長モジュールの組み立て
- カメラモジュールとカメラ延長モジュールの組み立て

# カメラモジュールとカメラ延長モジュールの組み立て

図1

図2

図3

図4

カメラモジュール後面上部のロックプレートにカメラ延長モジュール前面上部のロックアングルを合わせる。（図1）

カメラ延長モジュールをしっかり押し込み、カメラモジュールとカメラ延長モジュールの接続端子を結合させる。（図2）

NOTE

- カメラモジュールのVエッジが下がっていると、結合できません。（図3）カメラモジュールのレコーディングモジュールリリースレバーを、押し下げてください。Vエッジが上がります。（図4）

- Vエッジ付近の機構部には、さわらないでください。Vエッジが勢いよく動いて、けがをするおそれがあります。

## 取り外すには

図1

図2

レコーディングモジュールリリースレバーのロックノブ（赤色）を引き上げながら（図1）、レコーディングモジュールリリースレバーを押し下げる。（図2）

カメラ延長モジュールの後部が少し浮きます。

バッテリーなど重いものを取り付けているときは、浮きにくくなります。

カメラ延長モジュールを持ち上げる。

カメラモジュール後面上部のロックプレートからカメラ延長モジュール前面上部のロックアングルを外す。

ページトップへ戻る