- 顶部
- 准备
- 电源
- 使用外部直流电源

# 使用外部直流电源

直流电缆

外部直流电源

〈DC IN〉端子

将外部直流电源连接到摄像机的〈DC IN〉端子。

打开外部直流电源的电源开关（如果外部直流电源带有电源开关的话）。

将摄像机的电源开关转到〈 〉。

#### 外部直流电源 连接前请确保外部直流电源的输出电压兼容摄像机的额定电压。 对于选择的外部直流电源，其输出电流强度应以适当的盈余满足所连设备的总电流强度。 所连设备的总电流强度可使用下列公式进行计算。 总电源功耗÷电压 打开摄像机电源时会产生浪涌电流。打开电源时供电不足可能会导致故障。对于推荐使用的外部直流电源，确保其容量是摄像机和打开摄像机电源时联动打开的所连设备（例如镜头等）总电源功耗的两倍。直流电源电缆应使用AWG16（标称横截面积1.309 mm2）或更粗的双芯屏蔽线。

检查外部直流电源的直流输出端子与摄像机〈DC IN〉端子的针脚布局，然后正确连接电极。 如果误将+12 V电源连接到GND端子，可能会导致火灾或故障。

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Panasonic 部件号：K1AA104H0037 厂商部件号：HA16RA-4P（77）（Hirose Electric Co.）

注意

- 同时连接了电池和外部直流电源时，优先使用外部直流电源进行供电。使用外部直流电源时可以取下电池。

- 使用外部直流电源时，在将摄像机的电源开关设为〈 〉之前，请务必打开外部直流电源的电源开关。由于外部直流电源输出电压升压过慢，如果以相反的顺序进行操作，则可能导致摄像机故障。

- 将电源从外部直流电源切换为电池时，应小心从〈DC IN〉端子上拔下直流电缆。快速拔下电缆可能会导致摄像机暂停工作。

- 当从〈DC IN〉端子供电时，照明电路不起作用。只有从Anton/Bauer电池板供电时，才可使用照明电路。

- 将电池连接到〈DC IN〉端子时，应将［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［POWER MANAGEMENT］ → ［DC IN SOURCE］设为［BATTERY］，然后根据电池的特性设置［- FULL VOLT］、［- NEAR END VOLT］或［- END VOLT］。然而，在此情况下将不会显示带有电量指示功能的电池的电量百分比（％）。

页面顶部