- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［OUTPUT SETTINGS］

# ［OUTPUT SETTINGS］

设置〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子的输出视频和输出的显示内容。

项目 | 设置说明
--- | ---
［SDI OUT］ | ［RAW OUTPUT］ | 设置〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的RAW输出为双输出（DUAL）或单输出（SINGLE）。 ［DUAL］、［SINGLE］ 出厂设置： ［DUAL］ 仅当以下三个条件得到满足时，才能设为［SINGLE］。所有其他情况下，此项目固定为［DUAL］。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［FREQUENCY］设为［29.97p］或更低时 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为［4K/10bit］或［UHD/10bit］时 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K 422］时
| ［SDI REC REMOTE］ | 设置是否对连接到〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的外部设备（如录像机）使用录制操作控制功能。 仅当［SDI OUT 2 SIGNAL SEL］设为［SDI OUT 1］时，才能从〈SDI OUT 2〉端子输出。 仅当摄像机进行录制时，才可控制录制操作。 ［ON］：控制外部设备的录制操作。 ［OFF］：不控制外部设备的录制操作。 出厂设置： ［OFF］
| ［SDI OUT FORMAT］ | 选择从〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子输出的信号。 如论［MAIN PIXEL］设置如何，采用HD（1920×1080）格式信箱进行输出。 可选择的项目因［FREQUENCY］设置而异。仅当［FREQUENCY］设为［50.00p］或［59.94p］时，才可选择此项目。 当［FREQUENCY］设为［23.98p］时：［23.98PsF］ 当［FREQUENCY］设为［24.00p］时：［24.00PsF］ 当［FREQUENCY］设为［25.00p］时：［25.00PsF］ 当［FREQUENCY］设为［29.97p］时：［29.97PsF］ 当［FREQUENCY］设为［50.00p］时：［50.00p］/［50.00i］ 当［FREQUENCY］设为［59.94p］时：［59.94p］/［59.94i］ 当［FREQUENCY］设为［50.00i］时：［50.00i］ 当［FREQUENCY］设为［59.94i］时：［59.94i］ 出厂设置： ［23.98PsF］
| ［3G-SDI OUT］ | 设置来自〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的3G-SDI信号输出的格式。 ［LEVEL-A］：选择LEVEL-A方法。 ［LEVEL-B］：选择LEVEL-B DL方法。 出厂设置： ［LEVEL-B］
| ［SDI OUT 2 SIGNAL SEL］ | 设置〈SDI OUT 2〉端子的输出。 ［SDI OUT 1］：与〈SDI OUT 1〉端子相同的输出。 ［VF SDI］：与〈VF SDI〉端子相同的输出。 出厂设置： ［SDI OUT 1］
| ［SDI OUT 1 CLEAN VIEW］ | 设置〈SDI OUT 1〉端子的输出将仅为视频或将叠加标记或指示灯信号。 ［ON］：仅输出视频。 ［OFF］：输出视频以及标记或指示灯信号。 出厂设置： ［OFF］
| ［SDI OUT 2 CLEAN VIEW］ | 设置〈SDI OUT 2〉端子的输出将仅为视频或将叠加标记或指示灯信号。 ［ON］：仅输出视频。 ［OFF］：输出视频以及标记或指示灯信号。 出厂设置： ［OFF］
| ［MENU DISP］ | 设置是否在〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的输出中显示菜单。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［PLAY DISP & CTRL］ | 设置是否通过遥控操作面板AK-HRP200MC在〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的输出中显示PLAY画面以及执行播放控制。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| [PROCESSED RAW SW] | 设置是否输出带有阴影调整信息的RAW信号。仅当［MAIN COLOR］设为除［V-Log］之外的任何项目时，才可选择此项目。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
［VF SDI OUT］ | ［VF SDI OUT FORMAT］ | 选择从〈VF SDI〉端子输出的信号。 如论［MAIN PIXEL］设置如何，采用HD（1920×1080）格式进行输出。 根据［FREQUENCY］和［MAIN CODEC］的设置，可设置的项目存在差异。 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］时 当［FREQUENCY］设为［23.98p］时：［23.98PsF］ 当［FREQUENCY］设为［24.00p］时：［24.00PsF］ 当［FREQUENCY］设为［25.00p］时：［25.00PsF］ 当［FREQUENCY］设为［29.97p］时：［29.97PsF］ 当［MAIN CODEC］设为除以上之外的任何项目时 当［FREQUENCY］设为［23.98p］时：［23.98PsF］/［59.94p］/［59.94i］ 当［FREQUENCY］设为［24.00p］时：［24.00PsF］/［60.00p］/［60.00i］ 当［FREQUENCY］设为［25.00p］时：［25.00PsF］/［50.00p］/［50.00i］ 当［FREQUENCY］设为［29.97p］时：［29.97PsF］/［59.94p］/［59.94i］ 当［FREQUENCY］设为［50.00p］时：［50.00p］/［50.00i］ 当［FREQUENCY］设为［59.94p］时：［59.94p］/［59.94i］ 当［FREQUENCY］设为［50.00i］时：［50.00i］ 当［FREQUENCY］设为［59.94i］时：［59.94i］ 出厂设置： ［59.94p］
| ［3G-SDI OUT］ | 设置来自〈VF SDI〉端子的3G SDI信号输出的格式。 ［LEVEL-A］：选择LEVEL-A方法。 ［LEVEL-B］：选择LEVEL-B DL方法。 出厂设置： ［LEVEL-B］
| ［VF SDI CLEAN VIEW］ | 设置〈VF SDI〉端子的输出将仅为视频或将叠加标记或指示灯信号。 ［ON］：仅输出视频。 ［OFF］：输出视频以及标记或指示灯信号。 出厂设置： ［OFF］
| ［SURROUND VIEW SW］ | 选择启用/禁用环视功能（显示寻像器有效区域外视频的功能）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SURROUND VIEW AREA］ | 选择环视区。 ［UPPER（NORMAL）］、［LOWER］ 选择［LOWER］后，录制的视频将从镜头中心向上偏移约396 µm。使用变焦镜头时，请注意这一点。 出厂设置： ［UPPER（NORMAL）］
| ［SURROUND VIEW LINE SW］ | 选择启用/禁用有效区域的标线显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SURROUND VIEW COLOR］ | 选择有效区域的标线颜色。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 出厂设置： ［WHITE］
| ［SURROUND VIEW LEVEL］ | 设置环绕信号的遮蔽电平。 ［OFF］、［75%］、［50%］、［25%］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MENU DISP］ | 选择要在〈VF SDI〉端子输出上显示菜单的开关。 ［ON］：可以使用主机侧的〈MENU〉按钮、控制面板和遥控操作面板进行控制。 ［OFF］：仅可使用主机侧的〈MENU〉按钮进行控制。 出厂设置： ［OFF］
［SDI OUT INDICATOR］ | ［SDI OUT 1 SW］ | 切换显示/隐藏通过［SDI OUT INDICATOR］设置到〈SDI OUT 1〉端子的输出的项目。 ［ON］：分别显示/隐藏项目。 ［OFF］：隐藏所有。 出厂设置： ［ON］
| ［SDI OUT 2 SW］ | 切换显示/隐藏通过［SDI OUT INDICATOR］设置到〈SDI OUT 2〉端子的输出的项目。 ［ON］：分别显示/隐藏项目。 ［OFF］：隐藏所有。 出厂设置： ［ON］
| ［SYSTEM PIXEL］ | 切换显示/隐藏系统像素。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC FORMAT］ | 切换显示/隐藏录制格式显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC MODE］ | 切换显示/隐藏间隔记录或预记录的状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［VFR］ | 切换显示/隐藏可变帧频状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FPS］ | 切换显示/隐藏帧频。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SHUTTER］ | 切换显示/隐藏快门速度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EI］ | 切换显示/隐藏EXPOSURE INDEX。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［WHITE］ | 切换显示/隐藏色温。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［IRIS］ | 切换显示/隐藏光圈值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FOCUS］ | 切换显示/隐藏对焦距离。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［ZOOM］ | 切换显示/隐藏变焦值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FILTER］ | 切换显示/隐藏滤光镜透射率。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EXTENDER］ | 切换显示/隐藏增距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［Y GET］ | 切换显示/隐藏Y GET的亮度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［TC］ | 切换显示/隐藏时间码、用户比特和时长计数指示。 ［TCG/TCR］、［TCG］、［OFF］ 出厂设置： ［TCG/TCR］
| ［P2 CARD REMAIN］ | 切换显示/隐藏P2卡的剩余可用录制空间。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［BATTERY REMAIN］ | 切换显示/隐藏电池剩余电量。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［GPS］ | 切换显示/隐藏GPS信号接收状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［CLIP NAME］ | 切换显示/隐藏剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | 当［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC META DATA］ → ［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］时，切换显示/隐藏用户剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［AUDIO LEVEL METER］ | 切换显示/隐藏音频电平表。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REMOTE CTRL］ | 切换显示/隐藏ROP应用控制状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［SDI OUT MARKER］ | ［SDI OUT 1 SW］ | 切换显示/隐藏〈SDI OUT 1〉端子的输出的标记显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SDI OUT 2 SW］ | 切换显示/隐藏〈SDI OUT 2〉端子的输出的标记显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［PB MARKER SW］ | 切换显示/隐藏〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的播放视频输出的标记显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MARKER & CHAR LEVEL］ | 设置标记和字符亮度。 ［50%］ - ［100%］（10%步进） 出厂设置： ［70%］
| ［CENTER MARKER］ | 切换中央标记。 ［1］：+（大） ［2］：开启中心（大） ［3］：+（中） ［4］：开启中心（中） ［5］：+（小） ［6］：开启中心（小） ［7］：+（极小） ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［1］
| ［SAFETY MARKER］ | 选择安全区标记的边框类型。 ［1］：箱形 ［2］：边角形 ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［OFF］
| ［SAFETY AREA］ | 选择安全区标记的大小。 ［80%］ - ［100%］（1%步进，固定高宽比） 出厂设置： ［90%］
| ［FRAME MARK］ | 切换启用/禁用边框标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRAME COLOR］ | 设置边框标记的颜色。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 出厂设置： ［WHITE］
| ［FRAME SIG］ | 设置边框标记高宽比。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］、［CUSTOM］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［- CUSTOM ASPECT］ | 当边框标记的高宽比设为［CUSTOM］时设置高宽比。 ［0.01:1］ - ［2.99:1］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［FRAME LEVEL］ | 设置边框标记外侧的等级。 ［0%］ - ［100%］（10%步进） 出厂设置： ［100%］
| ［USER BOX］ | 切换显示/隐藏用户框。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［USER BOX WIDTH］ | 设置用户框的宽度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX HEIGHT］ | 设置用户框的高度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX H POS］ | 设置用户框中心的水平位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
| ［USER BOX V POS］ | 设置用户框中心的垂直位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
［VF SDI INDICATOR］ | ［VF SDI SW］ | 显示/隐藏在〈VF SDI〉端子输出图像和控制面板画面上的在［VF SDI INDICATOR］中设置的项目。 ［ON］：分别显示/隐藏项目。 ［OFF］：隐藏所有。 出厂设置： ［ON］
| ［SYSTEM PIXEL］ | 显示/隐藏系统像素。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC FORMAT］ | 显示/隐藏记录格式显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC MODE］ | 显示/隐藏间隔记录或预记录的状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［VFR］ | 显示/隐藏可变帧频状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FPS］ | 显示/隐藏［FPS］。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SHUTTER］ | 显示/隐藏快门速度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EI］ | 显示/隐藏EXPOSURE INDEX。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［WHITE］ | 显示/隐藏色温。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［IRIS］ | 显示/隐藏光圈值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FOCUS］ | 显示/隐藏焦距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［ZOOM］ | 显示/隐藏变焦值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FILTER］ | 显示/隐藏滤光镜透射率。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EXTENDER］ | 显示/隐藏增距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［Y GET］ | 显示/隐藏Y GET亮度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［TC］ | 显示/隐藏时间码、用户比特和时长计数指示。 ［TCG/TCR］、［TCG］、［OFF］ 出厂设置： ［TCG/TCR］
| ［P2 CARD REMAIN］ | 显示/隐藏P2卡的剩余可用录制空间的指示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［BATTERY REMAIN］ | 显示/隐藏电池剩余电量。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［GPS］ | 显示/隐藏GPS信号接收状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC TALLY］ | 显示/隐藏录制状态显示方式。 ［RED］：红色TALLY指示灯亮起。 ［GREEN］：绿色TALLY指示灯亮起。 ［CHAR］：在寻像器中显示字符［REC］。 无论此设置如何，当［SDI REC REMOTE］设为［ON］或［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，在使用外部设备录制期间红色TALLY指示灯将亮起。 出厂设置： ［RED］
| ［CLIP NAME］ | 显示/隐藏剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | 当［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC META DATA］ → ［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］时，切换显示/隐藏用户剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［AUDIO LEVEL METER］ | 切换显示/隐藏音频电平表。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REMOTE CTRL］ | 切换显示/隐藏ROP应用控制状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［VF SDI MARKER］ | ［VF SDI SW］ | 切换显示/隐藏〈VF SDI〉端子和控制面板画面的输出的标记显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［PB MARKER SW］ | 切换显示/隐藏〈VF SDI〉端子和控制面板画面的播放视频输出的标记显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MARKER & CHAR LVL］ | 设置标记和字符的亮度。 ［50%］、［60%］、［70%］ 出厂设置： ［50%］
| ［CENTER MARKER］ | 切换中央标记。 ［1］：+（大） ［2］：开启中心（大） ［3］：+（中） ［4］：开启中心（中） ［5］：+（小） ［6］：开启中心（小） ［7］：+（极小） ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［1］
| ［SAFETY MARKER］ | 选择安全区标记的边框类型。 ［1］：箱形 ［2］：边角形 ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［OFF］
| ［SAFETY AREA］ | 选择安全区标记的大小。 ［80%］ - ［100%］（1%步进，固定高宽比） 出厂设置： ［90%］
| ［FRAME MARK］ | 切换启用/禁用边框标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRAME SIG］ | 设置帧标记高宽比。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］、［CUSTOM］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［- CUSTOM ASPECT］ | 当边框标记的高宽比设为［CUSTOM］时设置高宽比。 ［0.01:1］ - ［2.99:1］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［FRAME COLOR］ | 设置边框标记的颜色。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 出厂设置： ［WHITE］
| ［FRAME LEVEL］ | 设置边框标记外侧的等级。 ［0%］ - ［100%］（10%步进） 出厂设置： ［100%］
| ［USER BOX］ | 切换启用/禁用用户框显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［USER BOX WIDTH］ | 设置用户框的宽度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX HEIGHT］ | 设置用户框的高度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX H POS］ | 设置用户框中心的水平位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
| ［USER BOX V POS］ | 设置用户框中心的垂直位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
［VF SDI FOCUS ASSIST］ | ［EXPAND MODE］ | 设置放大显示功能模式。 ［10SEC］：十秒钟后禁用放大显示功能。 ［HOLD］：启用放大显示功能。 ［UNTIL REC］：在执行录制操作前启用放大显示功能。 出厂设置： ［10SEC］
| ［EXPAND1 SW］ | 切换显示/隐藏放大显示功能1。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- POS1］ | 调整放大显示中的源信号位置。 ［0］ - ［8］ 出厂设置： ［4］
| ［- VALUE1］ | 调整放大要素。 ［x2］、［x3］、［x4］ 出厂设置： ［x2］
| ［EXPAND2 SW］ | 切换显示/隐藏放大显示功能2。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- POS2］ | 调整放大显示中的源信号位置。 ［0］ - ［8］ 出厂设置： ［4］
| ［- VALUE2］ | 调整放大系数。 ［x2］、［x3］、［x4］ 出厂设置： ［x2］
| ［FOCUS IN COLOR SW］ | 显示/隐藏峰形功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- PEAKING VALUE］ | 设置峰值功能模式。 ［LOW］、［MID］、［HIGH］ 出厂设置： ［MID］
| ［- COLOR SEL］ | 设置峰值功能颜色。 ［RED］、［GREEN］、［WHITE］ 出厂设置： ［RED］
| ［- MONO］ | 显示峰值功能时，切换启用/禁用黑白显示功能。 ［ON］、［OFF］ 即使设为［OFF］，当［MONO SW］设为［ON］时，仍以黑白方式显示背景图像。 如果设为［ON］，即使当［MONO SW］设为［OFF］时，仍以黑白方式显示背景图像。 出厂设置： ［OFF］
| ［FOCUS SQUARES SW］ | 显示/隐藏对焦方框功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MONO SW］ | 切换启用/禁用黑白显示功能。 ［ON］、［OFF］ 即使设为［OFF］，当［- MONO］设为［ON］时，仍以黑白方式显示背景图像。 如果设为［ON］，即使当［- MONO］设为［OFF］时，仍以黑白方式显示背景图像。 出厂设置： ［OFF］
| ［FOCUS DISP］ | 设置焦距显示的单位。 ［Meter］、［Feet］ 出厂设置： ［Feet］
［OPEN IRIS FOCUS ASSIST］ | ［OPEN IRIS FOCUS SW］ | 切换启用/禁用打开光圈对焦辅助功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［VALUE］ | 设置打开光圈对焦提供辅助的时间。 ［10SEC］、［30SEC］ 出厂设置： ［10SEC］
［VF SDI EI ASSIST］ | ［ZEBRA SW］ | 选择是否在〈VF SDI〉端子的输出上叠加斑马纹信号。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- ZEBRA1 DETECT］ | 设置斑马纹1的检测电平。 ［0%］ - ［109%］ 出厂设置： ［80%］
| ［- ZEBRA2 DETECT］ | 设置斑马纹2的提取电平。 ［0%］ - ［109%］ 出厂设置： ［100%］
| ［- ZEBRA2］ | 启用/禁用斑马纹2并选择［SPOT］。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［WFM SW］ | 显示/隐藏波形监视器。 视频信号的饱和电平以虚线显示。 CDL/3D LUT 不适用于波形监视器显示。 ［ON］/［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- TYPE］ | 设置波形监视器的显示格式。 ［Y］、［YGBR］ 出厂设置： ［Y］
| ［- TRANSPARENCE］ | 设置波形监视器显示的透明度。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 出厂设置： ［50%］
| ［Y GET SW］ | 切换启用/禁用Y GET显示功能。 当［Y GET SW］设为［ON］时，用户框功能将不起作用。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- UNIT］ | 设置［Y GET］显示单位。 当［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［HLG］、［BC GAMMA］、［VIDEO45］或［VIDEO50］时，此项目固定为［%］。 ［STOP］、［%］ 出厂设置： ［STOP］
| ［- AREA SIZE］ | 设置使用Y GET显示功能检测的区域尺寸。 ［S］、［M］、［L］ 出厂设置： ［M］
| ［FALSE COLOR SW］ | 切换显示/隐藏伪色。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FALSE COLOR SEL］ | 设置伪色类型。 当［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［HLG］、［BC GAMMA］、［VIDEO45］或［VIDEO50］时，此项目固定为［FALSE］。 ［FALSE］、［EL ZONE］ 出厂设置： ［FALSE］
［SMOOTH MODE］ | 切换启用/禁用平滑模式（在操作24P和半按快门功能时，用于平滑寻像器图像的功能）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［TEST SIG］ | ［TEST SIG SEL］ | 设置测试信号输出。 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］或［1920×1080 CROP］时，此项将不起作用。 ［OFF］：不输出测试信号。 ［BARS］：输出在［COLOR BARS TYPE］中设置的色条。 出厂设置： ［OFF］
| ［COLOR BARS TYPE］ | 设置使用的色条。 ［SMPTE］：使用SMPTE标准的色条。 ［FULL］：使用完整色条。 出厂设置： ［SMPTE］

页面顶部