- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 外部锁定时间码

# 外部锁定时间码

摄像机的内部时间码发生器可锁定到外部发生器。

## 外部锁定的连接示例

如图所示，连接基准视频信号和基准时间码。

〈GENLOCK IN〉端子

基准视频信号

基准时间码

〈TC IN/OUT〉端子

## 外部锁定操作步骤

按照以下步骤进行时间码的外部锁定。

按〈TC〉按钮，显示TC画面。

通过时间码显示，在［FREE/REC RUN］中选择［FREE RUN］。

从［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC IN/OUT SEL］中选择［TC IN］。

将［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［GENLOCK］ → ［GENLOCK MODE］设为［EXT］并与锁相信号输入同步。

输入〈TC IN/OUT〉端子的外部时间码。

HOME画面上的［TCG］字符以黑白反转形式显示。

- 对于基准视频信号，输入与系统信号格式（［FREQUENCY］）相同的SDI信号。

- 当系统频率为59.94p或50p时，时间码可能有一栏不同步。

  此时如需外部锁定但不变动时间码，将59.94i信号（系统频率为［59.94p］）或50.00i信号（系统频率为［50.00p］）输入〈GENLOCK IN〉端子。将来自〈TC IN/OUT〉端子的已同步时间码输入到此处。

- 如果同步锁相的输入基准信号中断，则无法进行正常录制。寻像器画面上显示［TEMPORARY PAUSE］，并分割剪辑。同时无法保证与时间码同步。信号恢复正常后录制继续进行。

- 进行外部锁定操作时，时间码将被立刻锁定到外部时间码，时间码显示区显示与外部时间码相同的值。在内部系统锁稳定之前的几秒内，请勿设为录制模式。此外，将时间码锁定到〈TC IN/OUT〉端子信号。

- 如果执行一次从动，即便不再有〈TC IN/OUT〉端子和〈GENLOCK IN〉端子输入，也将保持从动状态。但在以下情形下，从动状态将解除。

  - 执行［TC SET］时

  - 当电源切断时

  - 切换［DF］/［NDF］时

  - 设为［REC RUN］时

  - 应用可变帧频时

- 如果在UB画面的［UB MODE］中选择［EXT INPUT］，则用户比特可与输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特相匹配，无论时间码的从动状态如何。在此情况下，［UBG］字符黑白反转。

## 外部锁定激活期间供电从电池切换到外部电源时的注意事项

为保证时间码发生器电源的连续性，确认寻像器或HOME画面中显示的〈DC IN〉端子侧电池信息后，将外部电源连接到〈DC IN〉端子并断开电池座中的电池。如果先取出电池，则不保证时间码会保持外部锁定。

页面顶部