- 顶部
- 网络连接
- 连接准备
- 除AJ-WM30MC之外的无线传输模块

# 除AJ-WM30MC之外的无线传输模块

将除AJ-WM30MC（选购）之外的无线传输模块连接到摄像机。

连接或断开无线传输模块之前应关闭关闭摄像机电源。

〈USB HOST〉端子

图1

图2

图3

无线传输模块

图4

打开盖板。（图1）

将USB 2.0延长电缆连接到〈USB HOST〉端子。（图2）

让USB 2.0延长电缆穿过盖板中的槽，关闭盖板。（图3）

连接无线传输模块。（图4）

注意

- 对于USB 2.0延长电缆（选购），建议使用长度不超过0.5 m同时具有抑制噪声的双屏蔽处理的A型公头/母头。

- 有关可连接的无线传输模块的详情，请参阅下列网站的支持台：

  https://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/4glte.html

  https://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/wireless_module.html

页面顶部