- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 特殊记录功能
- 单次记录

# 单次记录

将进行一次为时为预设的时间量的录制。

将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［REC MODE］设为［ONE SHOT］。

- 当设定［VFR］时，单次记录不可用。

在［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］中设置下列相关项目。

- ［REC TIME］：各记录的时长

- ［START DELAY］：从按下〈REC〉按钮到到首次记录开始时的延迟时间

按〈REC〉按钮。

- 按照步骤2中设定的时间进行录制，然后暂停。

- 如需停止录制，执行下列操作之一。

  - 按住〈REC〉按钮至少2秒钟。进行一次录制操作之后，录制停止。

  - 按住〈HOME〉按钮至少2秒钟。

- 若要清除设置，将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［REC MODE］设为［NORMAL］。

- 作为寻像器画面、控制面板或〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子输出的指示灯，在画面的左上方进行下列显示。

  - 显示控制面板

    录制期间：［i REC］呈红色亮起

    暂停期间：［i REC］红白反转

    停止期间：［i REC］为黑色字符

  - 显示寻像器画面和来自〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的输出.

    录制期间：［i-REC］

    暂停期间：［i-PAUSE］

    停止期间：［INTERVAL］

注意

- 在单次录制模式下工作期间，卡存取LED将呈橙色闪烁。此时请勿取出P2卡。此时取出存储卡，数据将被破坏，因此需修复剪辑。注意，即使恢复了剪辑，最后三至四秒钟的记录可能仍会丢失（在使用分割剪辑录制期间将卡取出时最长可能丢失十秒）。

- 预记录不起作用。

- 声音不会被录制。

- 录制的数据（截至录制停止前录制的数据）将包含在单个文件中。

- 连续执行单次记录时，录制操作的反应可能较慢。

- 当［MAIN CODEC］设为［AVC-LongG50］或［AVC-LongG25］时，不能进行单次记录。

页面顶部