- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 双重记录
- 文件名样式

# 文件名样式

在［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［FILE NAME STYLE］中可设置已录制剪辑的文件名样式。

## ［CINE］

开始录制

停止录制

示例：［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

文件名相同

示例：［AVC-Proxy G6］

［PROXY CODEC］

图1

1. CAM INDEX

2. REEL编号

3. 剪辑编号

4. 日期

5. 根据记录单元序列号生成的主题标签

图2

图3

如果文件名样式设为［CINE］，已录制剪辑的文件名将由CAM INDEX、REEL编号和剪辑编号组成。（图1）

表示文件名中将包括的CAM INDEX、REEL编号和剪辑编号的F显示在HOME画面REEL编号和剪辑编号图标的左侧。（图2）

［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］且不能更改。

在下列情况下，如果设置为［P2］，则将执行相同的操作，与［FILE NAME STYLE］的设置无关。

- 当录制介质包括P2存储卡或SDHC存储卡时

  仅expressP2存储卡和SDXC存储卡支持在［CINE］中设置的文件名样式。在主插槽和副插槽中插入得到支持的存储卡。

如果出于某些原因存储卡不能按［CINE］中的设置工作，将出现以下情况。

- 显示在HOME画面上。

  表示仅录制元数据的M显示在REEL编号和剪辑编号图标的左侧。（图3）

- 在INFO画面中打开［DIAGNOSTICS］画面时，将显示［CINE STYLE DISABLED!］警告指示灯的下列信息之一。

  - ［expressP2 REQUIRED］：在主插槽中插入expressP2存储卡。

  - ［SDXC CARD REQUIRED］：在副插槽中插入SDXC存储卡。

当录制文件的名称与录制介质上已有文件的名称相同时，将出现以下情况。

- 即使删除了主插槽中的剪辑，如未删除在副插槽中同时录制的剪辑，文件名的剪辑号可能重叠。

即使录制使用的文件名样式设为［P2］，元数据中仍将记录应当使用的文件名。使用专业软件P2 Viewer Plus的重命名复制功能时，可修改［CINE］设置的文件名样式并将其读入个人电脑。

## ［P2］

开始录制

停止录制

示例：［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

连接点视频和文件名相同。

示例：［AVC-Proxy G6］（录制介质为SDHC）

［PROXY CODEC］

图1

图2

如果文件名样式设为［P2］，已录制剪辑的文件名将由具有唯一性的P2格式组成。

如果由于录制格式或录制介质的原因按4 GB分割文件，则为每个文件指定一个不同的名称。因为文件中包括分割信息，P2设备和专业软件P2 Viewer Plus可将这些文件作为一个剪辑进行处理。（图1）

如果［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］，HOME画面中REEL编号和剪辑编号左侧为空。（图2）

页面顶部