- 顶部
- 操作
- PLAY画面

# PLAY画面

Play画面是录制视频的播放画面。

您可以转动飞梭旋钮选择剪辑。

按飞梭旋钮可播放在中间选择的剪辑。

在剪辑结尾处，显示将返回到列表显示。

按飞梭旋钮可暂停播放。

播放时转动飞梭旋钮可以4倍速度快进/快退。播放时以相同方向继续转动飞梭旋钮可以16倍速度快进/快退。

在播放时按控制面板操作按钮（［REPAIR］）停止播放。

［GRADING:ON］ | ［GRADING:ON］：根据录制的分级信息对播放视频应用分级过程。 ［GRADING:OFF］：根据［COLOR］ → ［SDI SET］设置对播放视频应用分级过程。 仅对视频录制V-Log应用分级过程。
［DEL/FORMAT］ | 删除所选剪辑或格式化卡。
［PROXY FTP］ | 选择需执行FTP传输的低码流素材剪辑，然后执行传输。
［PROPERTY］ | 显示中间所选剪辑的属性。
［REPAIR］ | 选择和修复目标剪辑（文件）。
［SORT］ | 设置列表中显示剪辑的条件。

不能播放在主插槽或副插槽中录制的低码流素材剪辑。

在卡插槽盖打开期间，不能进行PLAY画面的操作。

注意

- 当［MAIN COLOR］设为除［V-Log］之外的任何项目时，或当［Grading SEL］设为［SHADING］时，无论设置如何，均不进行播放视频的分级。

  在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［PLAYBACK SETTING］ → ［PLAYBACK MODE］中选择［CONTINUOUS］后，可连续播放多个剪辑。此时，剪辑按记录日期和时间从最早开始排序，从使用飞梭旋钮当前选定的剪辑开始按顺序连续播放可播放的剪辑。从列表顶部的可播放剪辑开始播放，最后播放列表底部的可播放剪辑。

  当播放停止并返回列表显示时，选择位置将移动至停止位置所在的剪辑。

  当［PLAYBACK MODE］设为［CONTINUOUS］时，可选择/清除剪辑，但不能选择［GRADING］功能。

  在［SORT］功能中选择［SELECTED］后，仅按选择的顺序显示所选剪辑，并按指定顺序连续播放所选剪辑。

页面顶部