- 顶部
- 部件说明
- 摄像机
- 右侧

# 右侧

1. 附件安装孔

   用于安装附件。

   - 安装孔规格

     - 3/8-16 UNC

2. 〈CONTROL PANEL〉端子

   用于连接控制面板的端子。

3. 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子

   视频监视器的3G/HD SDI输出端子。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

4. 用于照明的电源输出端子

   连接照明设备的电源端子。

5. 〈GENLOCK IN〉端子

   输入设置摄像机单元锁相时或外部锁定时间码时的基准信号。此外，按已分配有［RETURN］功能的按钮时，可以在寻像器等中确认当前输入的视频信号。输入信号为3G/HD-SDI。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

6. 〈TC IN/OUT〉端子

   将外部设备的时间码锁定到摄像机上的时间码时，连接到外部设备的时间码输入端子。

   使用外部设备时间码进行锁定时，输入标准时间码。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

7. 风扇出风口

   散热风扇出风口。请勿在摄像机工作时阻塞此风口。

8. 〈LAN〉端子

   用于连接LAN（100BASE-TX）电缆。

   连接到此端子的电缆应使用屏蔽交叉电缆。

9. 〈USB DEVICE〉端子

   用于连接USB 2.0电缆的USB设备端子。

   对于连接此端子的电缆，请准备双屏蔽电缆。

10. 附件安装孔

    用于安装附件。

    - 安装孔规格

      - 1/4-20 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

11. 〈USB HOST〉端子（盖板内部，5.0 V 0.5 A max）

    用于安装无线传输模块AJ-WM30MC（选购）。

    对于连接此端子的电缆，请准备双屏蔽电缆。

12. 对焦环

    表示图像传感器的图像表面平面。使用此标记作为参照，测量到被摄体的准确距离。

13. 〈VF SDI〉端子

    用于连接寻像器的3G/HD SDI输出端子。

    连接到此端子的电缆应使用寻像器随附的BNC电缆或相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

14. 〈DC OUT〉端子（连接到〈DC OUT〉端子）

    为寻像器提供直流12 V电源的输出端子。最大可提供1.0 A电流。

    连接到此端子的电缆应使用寻像器随附的直流电缆。

15. 风扇进风口

    散热风扇进风口。请勿在摄像机工作时阻塞此风口。

16. 〈LENS/GRIP〉端子

    用于连接镜头电缆的端子。详情请参阅镜头的使用说明书。

    也可连接手柄模块AU-VGRP1MC（选购）的电缆。

页面顶部